辉县市博林弹簧有限公司
年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2026年7月16日，辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）竣工环境保护验收检测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南
性质：迁建
产品、规模：弹簧1.3亿只/年、冲压件500万件/年（一期）
（二）建设过程及环保审批情况

《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》由河南蓝天环境工程有限公司于2026年5月编制完成，于2026年5月28日由新乡市生态环境局辉县分局辉环监[2026]35号文进行批复。
（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资30万元，占比约为3%。

（四）验收范围

本项目（辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目）进行分期建设，本次一期建设年产1.3亿只弹簧、年产500万件冲压件生产线，其余为二期建设内容。本次仅对年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况
本项目分期建设、分期验收，本次一期项目基本概况、项目主要组成、设备情况等内容与环评及批复一致。
三、环境保护设施落实情况
（1）废水
本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。
（2）废气

本项目废气主要为回火工序产生的非甲烷总烃和抛丸、磨平工序产生的颗粒物。一车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入一车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放，一车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入一车间脉冲滤筒式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒（P2）排放；二车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入二车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P3）排放，二车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入二车间脉冲滤筒式除尘器（2套）处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（P4）排放。
（3）噪声

本项目噪声设备主要为电脑弹簧机、压簧机、自动冲床、台式砂轮机、电脑数控磨簧机、连续式热风回火炉等，经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。

（4）固废

本项目产生的一般固废包括一般固废和危险废物。一般固废为检验工序产生的不合格品和磨平、抛丸工序袋式脉冲滤筒除尘器收集的粉尘（主要为金属粉尘），收集至一般固废间暂存，定期外售。危险废物为绕制、冲压过程产生的含油废边角料、精密磨削工序产生的废切削液，冲压工序产生的废液压油，切削液、液压油使用过程中产生的废包装桶，废气治理设施运行产生的废活性炭、废催化剂，含油废边角料由危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼，其余危险废物于危废贮存库内暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。
本项目新建1座10m2的一般固废间和1座5m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目一期工程满负荷运行时的生产过程中固废产生量约不合格品0.15t/a、除尘器收集粉尘0.5t/a、含油废边角料0.3t/a、废切削液0.05t/a、废液压油0.1t/a、废包装桶0.03t/a、废活性炭1.06t/a、废催化剂0.05t/a。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：
1.废水
本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。根据监测结果，本项目厂区总排口水质化学需氧量100-113mg/L、BOD537.1-39.3mg/L、悬浮物57-65mg/L、氨氮4.99-5.27mg/L、总磷0.24-0.31mg/L、总氮7.97-8.61mg/L、BOD537.1-39.3mg/L，均能够满足辉县市共城污水净化有限责任公司的收水标准COD 360mg/L、BOD5155mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。
2.废气
由监测数据可知，一车间回火废气排气筒P1出口非甲烷总烃排放速率0.0083~0.0097kg/h、排放浓度为6.72~6.81mg/m3，非甲烷总烃去除效率为89%，二车间回火废气排气筒P3出口非甲烷总烃排放速率0.0069~0.0083kg/h、排放浓度为6.69~6.83mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1-工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除效率大于70%的限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉VOCs企业绩效引领性指标要求NMHC排放限值不高于30mg/m3排放限值要求。

一车间抛丸、磨平废气排气筒P2颗粒物排放速率0.011~0.014kg/h、排放浓度为4.3~4.8mg/m3，二车间抛丸、磨平废气排气筒P4颗粒物排放速率0.012~0.013kg/h、排放浓度为4.5~4.8mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求的限值，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉PM企业绩效引领性指标要求PM有组织排放10mg/m3排放限值的要求。

厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.58~0.94mg/m3，无组织废气颗粒物排放浓度为0.201~0.267mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织排放浓度4mg/m3、颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3的限值要求。此外，厂界非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求，厂界颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织0.5mg/m3的限值要求。
3.噪声
由监测结果可知，验收监测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：50~55 dB（A）,夜间噪声值为：40~44 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。
4.污染物排放总量核算

由监测数据可知，验收监测期间满负荷工况下，本次一期工程全厂大气污染物实际排放量非甲烷总烃0.0600t/a、颗粒物0.0094t/a，满足环评批复中一期非甲烷总烃0.1639t/a、颗粒物0.0172t/a的控制指标。本项目一期工程废水污染物实际排放量为COD 0.0043t/a、SS 0.0014t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0022t/a，满足一期工程污染物环评批复允许排放量COD 0.0043t/a、SS 0.0014t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0022t/a的限值。
五、工程建设对环境的影响
本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。

六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）工程不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
八、验收人员信息
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