新乡白鹭精纺科技有限公司
高端智能包装（纸品）项目（二期）
竣工环境保护验收意见

2026年7月3日，新乡白鹭精纺科技有限公司根据《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司
建设性质：迁建
产品及规模：纸管3.6亿只/年（二期）
（二）建设过程及环保审批情况

新乡白鹭精纺科技有限公司《高端智能包装（纸品）项目（二期）环境影响报告表》由河南蓝天环境有限公司于2022年7月编制完成；2022年7月29日，新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局以新经环表审[2022]17号文对该项目环评报告表进行了批复。该二期项目于2025年10月开工建设，2026年2月1日建设完成。2026年3月31号进行排污许可重新申请，排污许可证编号：914107001729168911002P，有效期限：2026年03月31日至2031年03月30日，申请后于2026年4月开始调试。
（三）投资情况

本项目二期工程总投资2000万元，实际环保投资80万元，占实际总投资的4%。
（四）验收范围

本次验收范围为《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）》的主体工程、辅助工程、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况

项目实际建设与环评及批复不一致的地方有：
1、因新纸管车间与现有纸箱车间距离较远，根据纸管车间废气产生种类，对应新增2套治污设施及相应排放口，并整体优化废气收集路径。该变动有效解决了因车间设备分布较远而导致的长距离敷设废气收集管道所存在的管路阻力大、收集效率降低等问题，从而确保废气收集效率及稳定达标排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函[2020]688号)第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次仅增加废气治理措施及对应排放口，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。
2、原环评批复中已识别纸管生产线的印刷设备及印刷废气，但遗漏印刷工艺，本次补充印刷工序。本次仅对环评遗漏工艺进行补充，不涉及产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。
三、环境保护设施落实情况

（1）废水

本项目二期工程磨辊清洗废水经磨辊清洗废水预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，再通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。
（2）废气

本项目纸卷生产线分切工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒P3排放。纸卷印刷、涂布、烘干工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后引入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经1根15m高排气筒P4排放。
（3）噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。

（4）固废

项目设置一般固废暂存间1座（20m2），危废暂存间座（22m2）。
四、环境保护设施调试效果

根据《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）环境影响报告表竣工环境保护验收检测报告》，验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。检测结果表明：

1.废水

验收监测期间化纤厂总排口废水水质为pH7.2~7.5、COD 108~120mg/L、SS 56~58mg/L、NH3-N 4.4~4.6mg/L、TP 0.29~0.32mg/L、TN 7.11~7.48mg/L、色度10倍，能够满足小店污水处理厂收水标准pH6~9、COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L、色度80倍的限值要求。
2.废气

由监测数据可知，颗粒物排放浓度为2.4~2.6mg/m3，最大排放速率为0.008kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为3.41~3.61mg/m3，最大排放速率为0.014kg/h，去除效率为93.6~94.3%，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中有机废气排放口非甲烷总烃40 mg/m3，排放速率1.0kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。
无组织颗粒物浓度值范围为：0.211~0.265mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.5~0.98mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界2mg/m3的限值要求。
3.噪声
验收监测期间，本项目北厂界（东、南、西厂界为共用厂界，不具备噪声检测条件）噪声监测结果为昼间52dB（A）、夜间42dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
4.固废
本项目营运期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物为废边角料、袋式除尘器集尘，危险废物主要为油墨污泥、废包装桶、废活性炭、废催化剂。
处置措施：废边角料收集后暂存于一般固体废物暂存间内定期外售、袋式除尘器集尘回用于淀粉胶制作。废气治理过程中产生的废活性炭、废催化剂，印刷产生的废包装桶、油墨污泥，收集后暂存于危废贮存间内后委托有资质单位进行处置。
目前企业实际建设一般固废暂存区1处（20m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危废暂存间1间（22m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
目前建设单位对一般工业固废、危险废物的处理措施与环评一致。
五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表审批决定中未涉及环境敏感保护目标的要求。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处置。

综上所述，新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息
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