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表一
	建设项目名称
	新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）

	建设单位名称
	新乡白鹭精纺科技有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司

	主要产品名称
	纸箱、纸管

	设计生产能力
	全厂：纸箱1500万套/年、纸管4.8亿只/年

	实际生产能力
	二期：纸管3.6亿只/年

	建设项目
环评时间
	2022.7
	开工建设时间
	2025.10.1（二期）

	调试时间
	2026.4.1~2026.7.20
	验收现场检测时间
	2026.6.1~2026.6.2

	环评报告表
审批部门
	新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局
	环评报告表
编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	山东格瑞德集团有限公司、新乡市和润安装工程有限公司
	环保设施施工单位
	山东格瑞德集团有限公司、新乡市和润安装工程有限公司

	投资总概算（全厂）
	8500万
	环保投资总概算（全厂）
	450万
	比例
	5.3%

	实际总概算（二期）
	2000万
	实际环保投资（二期）
	80万
	比例
	4%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》；
3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
4.《河南省建设项目环境保护条例》；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
10.《排污单位自行监测技术指南  印刷工业》（HJ1246-2022）；
11.《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）；
12.《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）；
13.《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.7；
14.新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局关于《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目环境影响报告表》的批复（新经环表审[2022]17号），新乡经济技术开发区管理委员会，2022.7.29；
15.《新乡白鹭精纺科技有限公司（二期）竣工验收检测报告》，河南环碳检测技术有限公司，2026.7.2，报告编号：HT202605239；
[bookmark: OLE_LINK44]16.排污单位名称：新乡白鹭精纺科技有限公司；排污许可证编号：914107001729168911002P；排污许可管理类别：简化管理；重新申请日期：2026年3月31日；有效期：2026年03月31日至2031年03月30日。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]注：根据市场需求，本公司决定对新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（纸箱1500万套/年、纸管4.8亿只/年）分期建设，一期项目（纸箱1500万套/年）已于2023年10月完成企业自主验收，现二期（纸管3.6亿只/年）项目已完成建设。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》(国务院第682号令)第18条规定分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）进行验收，待后续项目建设完成后再进行验收。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气
表1          废气污染物执行标准限值
	[bookmark: _Hlk115102922]标准名称
	污染因子
	标准限值

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织排放口
	10mg/m3

	
	
	厂界
	0.5mg/m3

	河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
	非甲烷总烃
	其他行业有机废气排放口
	80mg/m3，去除效率≥70%

	
	
	工业企业边界其他企业
	2.0mg/m3

	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
	非甲烷总烃
	有组织排放口1.0kg/h
40mg/m3


2、废水
表2          废水污染物执行标准限值
	[bookmark: OLE_LINK3]标准名称
	污染因子
	标准限值

	[bookmark: OLE_LINK23]小店污水处理厂（二期）收水标准
	pH
	6~9

	
	COD
	350mg/L

	
	SS
	280mg/L

	
	TP
	3mg/L

	
	TN
	40mg/L

	
	NH3-N
	30mg/L

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级
	pH
	6~9

	
	COD
	150mg/L

	
	SS
	150mg/L

	
	TP
	1.0mg/L

	
	NH3-N
	25mg/L

	
	色度
	80倍


3、噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。
[bookmark: _Ref307476589]表3     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4、固废
一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”标准要求执行；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关标准要求执行。
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表二
	1、地理位置
本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司。项目四周环境为：北侧为新乡润洋化纤有限公司、东侧为新乡化纤股份有限公司；西侧为新乡华源电力设备有限公司。与本项目最近的周围环境敏感点为西南600米的夏庄村。
项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境图详见图1，项目厂区周边环境保护目标情况见图2。


图1   项目厂区四周环境图







图2    项目厂区四周环境保护目标图
2、工程建设内容：
表4                     项目基本概况一览表 
	序号
	项目
	内容
	一致性

	
	
	环评批复
	实际建设（二期）
	

	1
	项目名称
	新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目
	新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期）
	一致

	2
	建设单位
	新乡白鹭精纺科技有限公司
	新乡白鹭精纺科技有限公司
	一致

	3
	产品方案
	年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只
	[bookmark: OLE_LINK15]年产纸管3.6亿只（二期）
	分期建设

	4
	项目地址
	新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司
	新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司
	一致

	5
	占地面积
	73822m2
	73822m2
	一致

	6
	总投资（万元）
	8500
	2000
	分期建设

	7
	劳动制度
	三班制（每班8小时），年工作300天
	三班制（每班8小时），年工作300天
	[bookmark: OLE_LINK16]一致

	8
	定员
	员工500人
	一期员工300人、二期员工200人
	一致


表5                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	是否与环评一致

	
	
	
	环评批复
	实际建设（二期）
	

	1
	主体工程
	纸管生产车间
	1座，1层，占地面积15020m2
	1座，1层，占地面积15020m2
	一致

	
	
	纸箱生产车间
	1座，1层，占地面积10812m2
	1座，1层，占地面积10812m2
	一期已验收内容

	2
	辅助工程
	原料仓库
	1座，1层，占地面积1000m2
	1座，1层，占地面积1000m2
	

	
	
	成品仓库
	1座，1层，占地面积2925m2
	1座，1层，占地面积2925m2
	

	
	
	办公室
	1座，1层，占地面积100m2
	1座，1层，占地面积100m2
	

	3
	环保工程
	废水
	生活污水：化粪池
	进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理
	生活污水：化粪池
	进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理
	一期已验收内容

	
	
	
	磨辊清洗废水：磨辊清洗废水预处理设备（化学氧化-混凝-过滤）
	
	磨辊清洗废水：磨辊清洗废水预处理设备（化学氧化-混凝-过滤）
	
	

	
	
	废气
	投料废气
	集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒
	投料废气
	集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒P1
	一期已验收内容

	
	
	
	分切废气
	
	分切废气
	集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3
	一致

	
	
	
	（纸箱、纸管）印刷废气
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧+15m高排气筒
	纸箱印刷废气
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧+15m高排气筒P2
	一期已验收内容

	
	
	
	纸卷涂布、烘干废气
	
	[bookmark: OLE_LINK18]纸管印刷工序、纸卷涂布、烘干废气
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧+15m高排气筒P4
	一致

	
	
	固废
	一般固废
	一般固废暂存区1处（10m2）
	一般固废
	一般固废暂存区1处（20m2）
	一期已验收内容

	
	
	
	危险废物
	危废暂存间1间（5m2）
	危险废物
	危废暂存间1间（22m2）
	

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	4
	公用工程
	水
	集聚区统一供水
	集聚区统一供水
	一致

	
	
	电
	集聚区统一供电
	集聚区统一供电
	一致

	
	
	蒸汽
	新乡化纤股份有限公司供应
	新乡化纤股份有限公司供应
	一致


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK22]注：因新纸管车间与现有纸箱车间距离较远，根据纸管车间废气产生种类，对应新增2套治污设施及相应排放口，并整体优化废气收集路径。该变动有效解决了因车间设备分布较远而导致的长距离敷设废气收集管道所存在的管路阻力大、收集效率降低等问题，从而确保废气收集效率及稳定达标排放。
根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函[2020]688号)第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次仅增加废气治理措施及对应排放口，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。
4、工程主要设备：
表6                     主要生产设备一览表
	序号
	环评批复
	实际建设（二期）
	与环评对比情况

	
	设备名称
	型号
	数量（台）
	设备名称
	型号
	数量（台）
	

	1
	制胶设备
	/
	1套
	制胶设备
	/
	1套
	一期已验收内容

	2
	碰线机
	/
	1套
	碰线机
	/
	1套
	

	3
	印刷开槽机
	6-1200×2800
	1套
	印刷开槽机
	6-1200×2800
	1套
	

	4
	自动钉箱机
	AHX-2800A
	1套
	自动钉箱机
	AHX-2800A
	1套
	

	5
	圆压圆滚筒模切机
	1811
	1套
	圆压圆滚筒模切机
	1811
	1套
	

	6
	半自动分切机
	/
	1套
	半自动分切机
	/
	1套
	

	7
	手动钉箱机
	DX-1200
	2台
	手动钉箱机
	DX-1200
	3台
	

	8
	五层瓦楞生产线
	2.5米
	1套
	五层瓦楞生产线
	2.5米
	1套
	

	9
	物流输送线
	/
	1套
	物流输送线
	/
	1套
	

	10
	分切机
	/
	4台
	/
	/
	3台
	分期建设

	11
	卷管机
	/
	12台
	/
	/
	6台
	

	12
	烘干机
	/
	12套
	/
	/
	6套
	

	13
	精切机
	/
	35台
	/
	/
	16台
	

	14
	磨口机
	/
	36台
	/
	/
	18台
	

	15
	自动装箱机
	/
	10台
	/
	/
	4台
	

	16
	码垛机
	/
	9台
	/
	/
	3台
	

	17
	柔印机
	/
	1台
	/
	/
	1台
	

	18
	套袋机
	/
	1台
	/
	/
	/
	


注：本项目纸管生产采用连续生产模式，分切机作为关键设备，其产能直接决定整体生产能力。本项目配置的3台分切机能够满足6条纸管生产线、年产纸管3.6亿只的连续稳定生产需求，其他设备均可根据实际生产情况进行灵活调配。
5、原辅材料消耗量：
表7                 本项目原辅材料及资源能源消耗
	分类
	原料名称
	规格、形态
	年用量
	与环评对比情况

	
	
	
	环评批复
	实际建设（二期）
	

	原辅材料
	玻璃膜
	OPP材料，规格889*1194/787*1092
	190t/a
	142.5 t/a
	分期建设

	
	高弹纸
	80-250g/m2 
	647t/a
	482.25 t/a
	

	
	纱管纸
	70-140g/m2 
	35000 t/a
	26250 t/a
	

	
	白乳胶
	桶装，原料库密闭储存
	4375 t/a
	3281.25t/a
	

	
	水性油墨
	桶装，原料库密闭储存
	10 t/a
	9 t/a
	

	
	淀粉
	袋装，原料库密闭储存
	861 t/a
	861 t/a
	一期已验收

	
	硼砂
	袋装，原料库密闭储存
	8.61 t/a
	8.61 t/a
	

	
	烧碱
	袋装，原料库密闭储存
	37.31 t/a
	37.31 t/a
	

	
	增强剂
	袋装，原料库密闭储存
	31.57 t/a
	31.57 t/a
	

	
	瓦楞原纸
	112-200g/m2
	17102 t/a
	17102 t/a
	

	
	卡纸
	120-250g/m2
	9839 t/a
	9839 t/a
	

	能源
	水
	/
	2.4万t/a
	2.4万t/a
	一致

	
	电
	/
	439.59万KWh/a
	439.59万KWh/a
	

	
	蒸汽
	/
	2.4万t/a
	2.4万t/a
	


6、水平衡图：
[bookmark: OLE_LINK4]原环评批复与实际建设用水排水环节无变动，仅用水量发生了变化，本项目二期建成后全厂水平衡见下表：


图3     本项目二期建成后全厂水平衡图    m3/d
6、生产工艺流程示意图：
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK45]本项目分期建设，二期建设内容仅为纸管生产线。原环评批复中已识别纸管生产线的印刷设备及印刷废气，但遗漏印刷工艺，本次补充印刷工序。具体工艺流程如下：


图4      纸管生产工艺及产污环节流程图
工艺流程简述：
纸管生产工艺流程详细说明如下：
[bookmark: OLE_LINK17]1、分切
将外购的高弹纸、纱纸管通过分纸机按照制定的生产尺寸分切成圆盘，以便后续工序中使用。该过程会产生粉尘、设备噪声和废边角料。
2、涂胶
将分切好的高弹纸、纱管纸和外购玻璃膜通过卷管主机进行卷纸，卷纸过程中每层纸条通过胶槽涂布白乳胶，使纸卷粘合的更牢靠。该过程会产生废气。
3、烘干
将涂好胶的纸管放入密闭烘干机内进行利用蒸汽加热到100℃烘干，烘干时间1小时。该过程中会产生废气。
4、印刷
烘干后的纸卷通过柔印机进行印刷，该工序会产生印刷废气及设备噪声。
5、精切、磨口
烘干后的纸管利用精切机进行精准切割，然后利用磨口机通过高速旋转的磨头与管口之间的压力进行挤压摩擦，使纸管两端变得光滑，磨口后即为成品。该过程会产生噪声。

	本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表。
表8               本项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	化粪池
	进入化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）

	
	生产废水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP、色度
	磨辊清洗废水预处理设备（工艺为：化学氧化-混凝-过滤）
	

	废气
	分切
	粉尘
	集气罩收集+袋式除尘器+15m排气筒P3

	
	[bookmark: OLE_LINK19]印刷工序、纸卷涂布、烘干废气
	非甲烷总烃
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧+15m排气筒P4

	固废
	一般固废
	原纸分切
	废边角料
	集中收集后暂存于一般固废间，定期外售

	
	
	袋式除尘器
	回收粉尘
	回用于淀粉胶制作

	
	危险废物
	印刷
	废包装桶
	专用容器收集，在危废暂存间分类暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置

	
	
	
	油墨污泥
	

	
	
	废气治理设施
	废活性炭
	

	
	
	
	废催化剂
	

	噪声
	生产设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
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表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
[bookmark: OLE_LINK20]本项目纸卷生产线分切工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒P3排放。纸卷印刷、涂布、烘干工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后引入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经1根15m高排气筒P4排放。


图5   废气处理流程示意图
2、废水
本项目磨辊清洗废水经磨辊清洗废水预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，再通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。


图6   废水处理流程示意图
3、噪声
项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。

图7   噪声治理流程示意图
4、固废
[bookmark: OLE_LINK33]本项目营运期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物为废边角料、袋式除尘器集尘，危险废物主要为油墨污泥、废包装桶、废活性炭、废催化剂。
处置措施：废边角料收集后暂存于一般固体废物暂存间内定期外售、袋式除尘器集尘回用于淀粉胶制作。废气治理过程中产生的废活性炭、废催化剂，印刷产生的废包装桶、油墨污泥，收集后暂存于危废贮存间内后委托有资质单位进行处置。
目前企业实际建设一般固废暂存区1处（20m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危废暂存间1间（22m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。


图8   固废处置流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表9                    项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	环评批复
	产污环节
	实际建设（二期）

	
	
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)

	废气
	淀粉投料、纸管分切
	颗粒物
	集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（1根）
	/
	分切
	集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（1根）
	15

	
	印刷
	非甲烷总烃
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（1套）+15m排气筒P2（1根）
	
	印刷
	集气罩收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（1套）+15m排气筒P2（1根）
	55

	
	白乳胶涂布、烘干
	非甲烷总烃
	
	
	白乳胶涂布、烘干
	
	

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	化粪池1座
	进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理
	
	生活污水
	化粪池1座
	进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理
	一期已验收

	
	生产废水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP、色度
	磨辊清洗废水预处理设备（工艺为：化学氧化-混凝-过滤）
	
	
	生产废水
	磨辊清洗废水预处理设备（工艺为：化学氧化-混凝-过滤）
	
	

	噪声
	[bookmark: OLE_LINK21]全自动高速碰线机、精切机、分纸机
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	
	精切机、分纸机等
	减振、厂房密闭隔声
	8

	固废
	袋式除尘器
	回收粉尘
	回用于淀粉胶制作
	
	袋式除尘器
	回用于淀粉胶制作
	一期已验收

	
	分切
	废边角料
	一般固废暂存区1处（10m2）
	
	分切
	一般固废暂存区1处（20m2）
	

	
	设备维护
废气治理措施
	废催化剂
	危废暂存间1处（5m2）
	
	设备维护
废气治理措施
	危废暂存间1处（22m2）
	

	
	
	废活性炭
	
	
	
	
	

	
	印刷
	废胶印版
	
	
	印刷
	
	

	
	
	废包装桶
	
	
	
	
	

	
	
	油墨污泥
	
	
	
	
	

	管理
	按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）
	
	环保部门未做要求
	/

	
	按照要求在排气筒安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网
	
	在生产区、废水治理设施区以及厂区大门处安装视频监控
	2

	
	按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月
	
	
	

	合计
	/
	450
	/
	80







6、厂区平面布置及监测点位图


图9   本项目厂区平面及监测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表10                 本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	因新纸管车间与现有纸箱车间距离较远，根据纸管车间废气产生种类，对应新增2套治污设施及相应排放口，并整体优化废气收集路径。该变动有效解决了因设备分布较远而导致的长距离敷设废气收集管道所存在的管路阻力大、收集效率降低等问题，从而确保废气收集效率及稳定达标排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函[2020]688号)第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目新增排气筒均属于一般排放口。本次仅增加废气治理措施及对应排放口，不增加产能，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，该变动情况不属于重大变动。
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。


表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见：
新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。
























2、审批意见
                                                   新经环表审[2022]17号

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局
关于对《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目》的批复

新乡白鹭精纺科技有限公司：
你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师杜俊平（职业资格证书管理号：2014035410350000003510410309）主持编制的《新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。
一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资8500万元，新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司建设年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目。
二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。
（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。
（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气：淀粉投料粉尘、分切颗粒物经集气罩收集后一同进入袋式除尘器处理，尾气排放须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值；印刷工序产生的非甲烷总烃、纸卷涂布及烘干工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，尾气排放须满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中有机废气排放口非甲烷总烃40mg/m3，排放速率1.0kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。
对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界非甲烷总烃须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）无组织排放浓度2mg/m3的限值要求。
2、废水：生产废水经厂区磨辊清洗废水预处理（工艺为：化学氧化-混凝-过滤）后与经化粪池处理后的生活污水一同进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期），外排水质须满足小店污水处理厂（二期）收水标准要求。
3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求执行，避免对环境造成二次污染。
（四）按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。
四、项目建成后全厂新增污染物总量控制指标为：COD 0.1296t/a、NH3-N 0.0065 t/a、颗粒物0.4217t/a。全厂污染物排放总量控制指标为：COD 0.1806t/a，氨氮 0.0091t/a、颗粒物0.499t/a、VOCs 0.8004t/a。
五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。
六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

经办人：曹杰
2022年7月29日
新乡经济开发区管理委员会


























3、本项目落实环评批复情况
表11                   本项目落实环评批复情况
	新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资8500万元，新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长大道南侧新乡化纤股份有限公司建设年产纸箱1500万套、纸管4.8亿只项目。
	已落实

	二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
	已落实

	三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
	已落实

	（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。
	已落实

	（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。
	已落实

	（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
	1、废气：淀粉投料粉尘、分切颗粒物经集气罩收集后一同进入袋式除尘器处理，尾气排放须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值；印刷工序产生的非甲烷总烃、纸卷涂布及烘干工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，尾气排放须满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中有机废气排放口非甲烷总烃40mg/m3，排放速率1.0kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求；厂界非甲烷总烃须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）无组织排放浓度2mg/m3的限值要求。
	已落实

	
	2、废水：生产废水经厂区磨辊清洗废水预处理（工艺为：化学氧化-混凝-过滤）后与经化粪池处理后的生活污水一同进入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期），外排水质须满足小店污水处理厂（二期）收水标准要求。
	已落实 

	
	3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	已落实

	
	4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求执行，避免对环境造成二次污染。
	已落实

	（四）按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。
	环保部门未做要求

	四、项目建成后全厂新增污染物总量控制指标为：COD 0.1296t/a、NH3-N 0.0065 t/a、颗粒物0.4217t/a。全厂污染物排放总量控制指标为：COD 0.1806t/a，氨氮 0.0091t/a、颗粒物0.499t/a、VOCs 0.8004t/a。
	已落实

	五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。
	已落实

	六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
	已落实

	七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实























表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、验收执行标准
①废气
表12                  废气污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织排放口
	10mg/m3

	
	
	厂界
	0.5mg/m3

	河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
	非甲烷总烃
	其他行业有机废气排放口
	80mg/m3，去除效率≥70%

	
	
	工业企业边界其他企业
	2.0mg/m3

	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
	非甲烷总烃
	1.0kg/h

	
	
	40mg/m3


②废水
表13                  废水污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	小店污水处理厂（二期）收水标准
	pH
	6~9

	
	COD
	350mg/L

	
	SS
	280mg/L

	
	TP
	3mg/L

	
	TN
	40mg/L

	
	NH3-N
	30mg/L

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级
	pH
	6~9

	
	COD
	150mg/L

	
	SS
	150mg/L

	
	TP
	1.0mg/L

	
	NH3-N
	25mg/L

	
	色度
	80倍


③噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。
表14           工业企业厂界环境噪声排放标准        单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


2、总量控制指标
全厂总量控制指标：COD 0.1614t/a、NH3-N 0.0081t/a、TP 0.00016t/a、TN 0.0605t/a、颗粒物0.48t/a、非甲烷总烃0.2785t/a。
3、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表15             检测分析方法及检测仪器一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
	168μg/m3

	2
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017；环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3（以碳计）

	
	
	
	0.07mg/m3（以碳计）

	3
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/

	4
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	4mg/L

	5
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法GB 11901-89
	/

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	7
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	8
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB 11893-89
	0.01mg/L

	9
	色度
	水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182—2021
	2倍

	10
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	/


4、检测分析质量保证
本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
4.1检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。
4.2严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。
4.3检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。
4.4检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。
4.5现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室及现场检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。
4.6检测数据严格实行三级审核。


























表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表16                  验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进、出口
	非甲烷总烃
	检测2天，3次/天

	
	
	袋式除尘器装置进、出口
	颗粒物
	

	
	无组织废气
	厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#
	颗粒物、非甲烷总烃
	检测2天，4次/天

	废水
	化纤厂污水处理站出口
	pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、色度
	检测2天，4次/天

	噪声
	四厂界外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次

























表七
	验收检测期间生产工况记录：
本项目为新乡白鹭精纺科技有限公司高端智能包装（纸品）项目（二期工程），验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
表17                    验收期间全厂工况负荷表
	检测时间
	产品名称
	设计生产规模
	实际生产规模
	运行负荷（%）

	2026.6.1
	纸管
	[bookmark: OLE_LINK5]0.012亿只/天
	0.012亿只/天
	100%

	2026.6.2
	
	
	0.012亿只/天
	100%

	备注：生产负荷由新乡白鹭精纺科技有限公司提供。


由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，二期项目纸管生产线满负荷运行生产。

	验收监测结果：
一、环境保护设施调试效果
1、废水监测结果与评价
[bookmark: OLE_LINK6]根据项目工艺流程，磨辊清洗废水经磨辊清洗废水预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，再通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。实际生产过程中因纸卷生产线产生的磨辊清洗废水量较小且排放不稳定，因此全厂（包括纸箱生产线和纸管生产线）产生的清洗废水暂存后，再分批次输送至污水处理站进行处理。为准确评价废水排放情况，本次验收期间对全厂废水在化纤厂污水处理站出口处的排放情况进行了监测。废水监测结果见下表。
表18                 本项目废水监测结果表
	检测日期
	检测项目
	单位
	化纤厂污水处理站出口

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	2026.6.1
	pH值
	无量纲
	7.4（24.5℃）
	7.5（24.4℃）
	7.3（24.5℃）
	7.5（24.1℃）
	7.3~7.5

	
	化学需氧量
	mg/L
	118
	112
	120
	114
	116

	
	悬浮物
	mg/L
	58
	56
	57
	56
	57

	
	氨氮
	mg/L
	4.46
	4.6
	4.4
	4.44
	4.48

	
	总磷
	mg/L
	0.29
	0.31
	0.32
	0.31
	0.31

	
	总氮
	mg/L
	7.15
	7.48
	7.21
	7.38
	7.3

	
	色度
	倍
	10
	10
	10
	10
	10

	2026.6.2
	pH值
	无量纲
	7.2（23.7℃）
	7.3（24.2℃）
	7.4（24.1℃）
	7.3（24.3℃）
	7.2~7.4

	
	化学需氧量
	mg/L
	116
	111
	108
	115
	112

	
	悬浮物
	mg/L
	57
	57
	58
	56
	57

	
	氨氮
	mg/L
	4.43
	4.51
	4.4
	4.5
	4.46

	
	总磷
	mg/L
	0.29
	0.31
	0.32
	0.31
	0.31

	
	总氮
	mg/L
	7.11
	7.37
	7.27
	7.32
	7.27

	
	色度
	倍
	10
	10
	10
	10
	10


[bookmark: OLE_LINK7]根据监测结果，验收监测期间化纤厂总排口废水水质为pH7.2~7.5、COD 108~120mg/L、SS 56~58mg/L、NH3-N 4.4~4.6mg/L、TP 0.29~0.32mg/L、TN 7.11~7.48mg/L、色度10倍，能够满足小店污水处理厂收水标准pH6~9、COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L、色度80倍的限值要求。由于监测期间水流不稳定，故未对废水排放量进行监测，根据企业实际统计水表数据可得，监测期间废水量为13.4m3/d。
2、废气监测结果与评价
（1）废气监测结果与评价
根据本工程工艺流程可知，有组织废气主要为纸卷印刷、涂布、烘干工序产生的非甲烷总烃、纸卷分切产生的颗粒物；无组织废气为未被收集的废气。本项目有组织废气检测结果见表19，无组织废气检测结果见表20。
（1）有组织废气
表19           有组织废气检测结果
	[bookmark: OLE_LINK24]采样日期
	采样点位
	测次
	废气量(m3/h) 
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度
	排放速率

	
	
	
	
	(mg/m3)
	(kg/h)

	2026.6.1
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口
	1
	3.96×103
	56.7
	0.22

	
	
	2
	3.99×103
	57.4
	0.23

	
	
	3
	4.03×103
	57.8
	0.23

	
	
	均值
	3.99×103
	57.3
	0.23

	
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口
	1
	3.75×103
	3.59
	0.013

	
	
	2
	3.97×103
	3.47
	0.014

	
	
	3
	3.68×103
	3.6
	0.013

	
	
	均值
	3.80×103
	3.55
	0.013

	2026.6.2
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进口
	1
	4.03×103
	56.7
	0.23

	
	
	2
	4.07×103
	56.1
	0.23

	
	
	3
	3.95×103
	56.5
	0.22

	
	
	均值
	4.02×103
	56.4
	0.23

	
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出口
	1
	3.96×103
	3.41
	0.014

	
	
	2
	3.72×103
	3.57
	0.013

	
	
	3
	3.88×103
	3.61
	0.014

	
	
	均值
	3.85×103
	3.53
	0.014

	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量(m3/h) 
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度
	排放速率

	
	
	
	
	(mg/m3)
	(kg/h)

	2026.6.1
	袋式除尘器装置进口
	1
	3.11×103
	75
	0.23

	
	
	2
	3.08×103
	72
	0.22

	
	
	3
	3.17×103
	76
	0.24

	
	
	均值
	3.12×103
	74
	0.23

	
	袋式除尘器装置出口
	1
	3.07×103
	2.6
	8.0×10-3

	
	
	2
	3.01×103
	2.5
	7.5×10-3

	
	
	3
	3.04×103
	2.5
	7.6×10-3

	
	
	均值
	3.04×103
	2.5
	7.6×10-3

	2026.6.2
	袋式除尘器装置进口
	1
	3.21×103
	72
	0.23

	
	
	2
	3.18×103
	75
	0.24

	
	
	3
	3.15×103
	73
	0.23

	
	
	均值
	3.18×103
	73
	0.23

	
	袋式除尘器装置出口
	1
	3.03×103
	2.4
	7.3×10-3

	
	
	2
	3.10×103
	2.5
	7.8×10-3

	
	
	3
	3.08×103
	2.5
	7.7×10-3

	
	
	均值
	3.07×103
	2.5
	7.7×10-3


[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK25]由上表监测数据可知，颗粒物排放浓度为2.4~2.6mg/m3，最大排放速率为0.008kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为3.41~3.61mg/m3，最大排放速率为0.014kg/h，去除效率为93.6~94.3%，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中有机废气排放口非甲烷总烃40 mg/m3，排放速率1.0kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。
（2）无组织废气
表20                无组织废气检测结果
	[bookmark: OLE_LINK28]采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	非甲烷总烃(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	
	气温
	气压
	风速
	风向
	天气

	
	
	
	
	
	(℃)
	(kPa)
	(m/s)
	
	

	2026.6.1
	1
	上风向1#
	218
	0.53
	30.1
	99.9
	2.9
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	242
	0.79
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	249
	0.82
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	255
	0.8
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	225
	0.59
	34.5
	99.8
	2.5
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	251
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	247
	0.84
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	261
	0.87
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	219
	0.54
	36.8
	99.7
	2.8
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	265
	0.83
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	262
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	257
	0.88
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	219
	0.52
	36.4
	99.7
	2.7
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	263
	0.86
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	259
	0.98
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	264
	0.85
	
	
	
	
	

	2026.6.2
	1
	上风向1#
	212
	0.5
	29.7
	99.8
	2.3
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	237
	0.8
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	244
	0.84
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	250
	0.88
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	217
	0.54
	31.2
	99.8
	2.6
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	243
	0.82
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	239
	0.78
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	252
	0.83
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	211
	0.55
	33.4
	99.7
	2.7
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	257
	0.82
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	253
	0.85
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	249
	0.92
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	213
	0.57
	36.8
	99.6
	2.4
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	258
	0.91
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	254
	0.81
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	260
	0.86
	
	
	
	
	


由上表检测数据可知，无组织颗粒物浓度值范围为：0.211~0.265mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.5~0.98mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界2mg/m3的限值要求。
3、噪声监测结果与评价
项目噪声监测结果见下表。
表21               噪声监测结果表
	检测日期
	检测点位
	检测结果

	
	
	等效连续A声级

	
	
	昼间
	夜间

	2026.6.1
	北厂界外1m
	52
	42

	2026.6.2
	北厂界外1m
	52
	42

	备注：1.由于该企业东、南、西厂界邻厂，不布点检测；

	2.2026-6-1昼间晴，南风，风速2.5m/s；夜间晴，南风，风速2.9m/s；

	3.2026-6-2昼间晴，南风，风速2.4m/s；夜间晴，南风，风速2.7m/s；

	4.根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。


验收监测期间，本项目北厂界（东、南、西厂界为共用厂界，不具备噪声检测条件）噪声监测结果为昼间52dB（A）、夜间42dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
4、污染物排放总量核算
（1）废水
由检测结果可得，验收期间本项目建成后全厂废水量为13.4m3/d，废水污染物实际排放总量为COD0.1614吨/年、NH3-N 0.008吨/年、TP 0.0016吨/年、TN 0.0603吨/年，能够满足原环评批复上全厂废水总量控制指标：COD 0.1614吨/年、NH3-N 0.0081吨/年、TP 0.0016吨/年、TN 0.0605吨/年。
（2）废气
表22              本项目废气污染物总量控制指标
	[bookmark: OLE_LINK31]污染源
	污染物
	最大排放速率kg/h
	工作时间h/a
	排放量t/a
	环评批复量t/a

	
	
	
	
	
	二期项目
	全厂

	纸卷分切
	颗粒物
	0.008
	7200
	0.0576
	0.0591
	0.48

	纸卷印刷、涂布、烘干
	非甲烷总烃
	0.014
	7200
	0.1008
	0.1021
	0.2785


二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表23            本项目与暂行办法对比分析情况 
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已办理排污许可证。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目进行分期验收，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及










表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc501703566][bookmark: _Toc504492863]1、环境保护设施调试效果
（1）验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。
（2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。
（3）验收监测期间，污染物排放监测结果：
[bookmark: _Hlk126696266][bookmark: _Hlk126697622]废水：本项目二期工程磨辊清洗废水经磨辊清洗废水预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡化纤股份有限公司污水处理站处理，再通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。验收监测期间化纤厂总排口废水水质为pH7.2~7.5、COD 108~120mg/L、SS 56~58mg/L、NH3-N 4.4~4.6mg/L、TP 0.29~0.32mg/L、TN 7.11~7.48mg/L、色度10倍，能够满足小店污水处理厂收水标准pH6~9、COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L、色度80倍的限值要求。
[bookmark: _Hlk126697656]废气：本项目纸卷生产线分切工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒P3排放。纸卷印刷、涂布、烘干工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后引入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经1根15m高排气筒P4排放。
[bookmark: OLE_LINK46]由监测数据可知，颗粒物排放浓度为2.4~2.6mg/m3，最大排放速率为0.008kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放浓度为3.41~3.61mg/m3，最大排放速率为0.014kg/h，去除效率为93.6~94.3%，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中有机废气排放口非甲烷总烃40 mg/m3，排放速率1.0kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。
无组织颗粒物浓度值范围为：0.211~0.265mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.5~0.98mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界2mg/m3的限值要求。
噪声：验收监测期间，本项目北厂界（东、南、西厂界为共用厂界，不具备噪声检测条件）噪声监测结果为昼间52dB（A）、夜间42dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
[bookmark: _Hlk126697678]固废：本项目营运期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物为废边角料、袋式除尘器集尘，危险废物主要为油墨污泥、废包装桶、废活性炭、废催化剂。
处置措施：废边角料收集后暂存于一般固体废物暂存间内定期外售、袋式除尘器集尘回用于淀粉胶制作。废气治理过程中产生的废活性炭、废催化剂，印刷产生的废包装桶、油墨污泥，收集后暂存于危废贮存间内后委托有资质单位进行处置。
目前企业实际建设一般固废暂存区1处（20m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危废暂存间1间（22m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
（4）总量：二期工程建成后全厂废水总量控制指标为COD0.1614吨/年、NH3-N 0.008吨/年、TP 0.0016吨/年、TN 0.0603吨/年，满足环评批复废水总量COD 0.1614t/a、NH3-N 0.0081t/a、TP 0.0016t/a、TN 0.0605t/a的要求。二期工程废气总量控制指标为颗粒物0.0576吨/年、非甲烷总烃0.1008吨/年，满足环评批复二期废气总量颗粒物0.0591吨/年、非甲烷总烃0.1021吨/年的要求。
2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。
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