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表一
	建设项目名称
	年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目（一期）

	建设单位名称
	河南英杰食品有限公司

	建设项目性质
	新建(  改扩建(  技改(  迁建(

	建设地点
	河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区瑞祥大道1号

	主要产品名称
	10万吨特色速冻食品/年

	设计生产能力
	蒸汽35t/h；10万吨特色速冻食品

	实际生产能力
	蒸汽15t/h；8万吨特色速冻食品（一期）

	建设项目

环评时间
	2024.04
	开工建设时间
	2025.2

	调试时间
	2026.9.4-2026.10.4
	验收现场检测时间
	2026.9.7-2026.9.9

	环评报告表

审批部门
	新乡市生态环境局卫辉分局
	环评报告表

编制单位
	河南环科环保技术有限公司

	环保设施设计单位
	河南英杰食品有限公司
	环保设施施工单位
	河南英杰食品有限公司

	投资总概算
	24000万元（一期）
	环保投资总概算
	500万元
	比例
	2.1%

	实际总概算
	24000万元
	实际环保投资
	500万元
	比例
	2.1%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日）；
2.《国家危险废物名录》（2025年版）；

3.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
5.《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）；

6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）；

7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13）；
9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

10.《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）；
11.《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；
12.《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2024.04；
13.《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2024]05号），新乡市生态环境局卫辉分局，2024.4.25；
14.《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目验收监测报告》，河南丰致洁科技有限公司，2026.09.18，报告编号：FZJ2607040；
15.排污单位名称：河南英杰食品有限公司；排污许可证编号：91410781MA44WF7LXJ001Q；排污许可证有效期：2026-09-03至2031-09-02。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	废气

表1          废气污染物执行标准限值

污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1燃生物质锅炉

基准含氧量9%的条件

颗粒物

10mg/m3
二氧化硫

35mg/m3
氮氧化物

50mg/m3
氨

8mg/m3
烟气黑度
≤1
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

颗粒物（其他涉气工业企业）

有组织排放口

10mg/m3
厂界

0.5mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业B级基本要求-燃煤/生物质
基准含氧量：9%

颗粒物

10mg/m3
二氧化硫

35mg/m3
氮氧化物

50mg/m3
氨逃逸

8mg/m3
《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

油烟
有组织排放口

2.0mg/m3
去除

效率

80%

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度

2000无量纲

NH3
4.9kg/h

H2S
0.33kg/h
2、废水

表2          废水污染物执行标准限值
污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废水
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级
pH
6-9
COD

500mg/L

BOD5
300mg/L
SS
400mg/L

动植物油
100mg/L
卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂收水标准
pH
6-9

COD

300mg/L

BOD5
70mg/L
SS
200mg/L

NH3-N

30mg/L

TP

3mg/L

TN
35mg/L

动植物油
15mg/L
3、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表3     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
类别

昼间

夜间
2类

60
50
4、固废

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的相关规定。危险废物排放应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。



表二
	1、地理位置

本项目位于河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区瑞祥大道1号，新建厂房进行生产。项目四周环境：西北侧分别为卫辉市豫祥粮油储贸有限公司、卫辉市众源包装材料有限公司；南侧为本企业现有工程；西侧为河南穆佰味食品有限公司；东侧为新乡润星新材料有限公司、新乡市汉歌印刷材料有限公司等。距项目厂区较近的敏感点为西南侧392m的大辛庄村。
项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境情况及环境敏感点见图1。
[image: image1.png]



图1   项目厂区四周环境及环境敏感点图

2、工程建设内容：
表3                     项目基本概况一览表 

序号

项目

内容
一致性
环评批复

实际建设

1

项目名称

年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目
年产8万吨特色速冻食品智能化生产项目（一期）
仅建设一期
2

建设单位

河南英杰食品有限公司
河南英杰食品有限公司

一致

3

产品方案

速冻包子2万t/a、速冻面点1.5万t/a、速冻馄饨2万t/a、速冻水饺2万t/a、速冻汤圆0.5万t/a、速冻油条1.8万t/a、速冻糖糕0.2万t/a、蒸汽35t/h
速冻包子2万t/a、速冻面点1.5万t/a、速冻馄饨1.3万t/a、速冻水饺2万t/a、速冻油条1万t/a、速冻糖糕0.2万t/a、蒸汽15t/h
仅建设一期
4

项目地址

河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区瑞祥大道1号

河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区瑞祥大道1号

一致

5

占地面积

80000m2
80000m2
一致

6

总投资（万元）
30000
24000（一期）
仅建设一期
7

劳动制度

双班制（每班8小时），年工作300天

双班制（每班8小时），年工作300天

一致

8
定员

员工600人
员工500人（一期）

仅建设一期
3、该项目主要组成情况见下表：
表4                        一期工程项目组成一览表
序号

项目

建设内容

数量、规模或要求

是否与环评一致

环评批复

实际建设

1

主体工程
生产车间#1
1座，建筑面积14770m2
1座，建筑面积14770m2
一致
生产车间#2
1座，建筑面积2520m2
1座，建筑面积2520m2
一致
生产车间#3
1座，建筑面积10824m2
1座，建筑面积10824m2
一致
立体智能冷库
1座，建筑面积6613.8m2
1座，建筑面积6613.8m2
一致
材料冷库
1座，建筑面积7227m2
1座，建筑面积7227m2
一致
生物质燃料锅炉房
1间，建筑面积993.84m2
1间，建筑面积993.84m2
一致
污水处理站
1座，建筑面积1000m2
1座，建筑面积1000m2
一致
蔬菜大棚
1座，建筑面积346.24m2
1座，建筑面积346.24m2
一致
2
环保工程
废水
生活污水
调节池+隔油池+水解酸化池+缺氧池+好氧池
沉淀池

生活污水
调节池+隔油池+水解酸化池+缺氧池+好氧池
沉淀池
一致
大豆蛋白浸泡废水
大豆蛋白浸泡废水
设备清洗废水
设备清洗废水
车间地面冲洗水
车间地面冲洗水
碱喷淋废水
碱喷淋废水
蔬菜清洗废水

/

蔬菜清洗废水
/

锅炉排污水

/
锅炉排污水
/
纯水制备废水
/

纯水制备废水
/

脱硫塔废水
定期补充不外排
脱硫塔废水
定期补充不外排
一致
废气

面粉、淀粉、配方奶粉、糯米粉、发酵粉罐进料粉尘
罐顶管道
袋式除尘器+15m高排气筒P1
面粉、淀粉、配方奶粉、糯米粉、发酵粉罐进料粉尘
罐顶管道
袋式除尘器+15m高排气筒P1
一致
炸制熟化废气
集气罩
静电光解复合式油烟净化器+15m高排气筒P2

炸制熟化废气
集气罩
静电光解复合式油烟净化器+15m高排气筒P2
一致
污水处理站废气
集气管道
碱喷淋塔+15m高排气筒P3

污水处理站废气
集气管道
碱喷淋塔+15m高排气筒P3
一致
生物质锅炉烟气
SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）+45m高排气筒P4
生物质锅炉烟气
SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）+45m高排气筒P4
一致
噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

一致

固废
一般固废暂存间（1400m2）
一般固废暂存间1座（50m2）

面积减少
危废贮存库1间（10m2）
危废贮存库1间（10m2）
一致
3
公用工程

水

卫辉市后河专业园区供水管网供水
卫辉市后河专业园区供水管网供水
一致

电

卫辉市后河专业园区供电管网供电
卫辉市后河专业园区供电管网供电
一致

4、工程主要设备：
表5                      一期工程设备一览表
序号

设备名称

环评批复

实际建设（一期）
一致性

型号
数量（台/套）

型号

数量（台/套）

打馅间设备
1
蔬菜清洗机
8.5t/d
2
8.5t/d
2
一致
2
洋葱去皮机
WTK-YC-30T
2
WTK-YC-30T
2
一致
3
韭菜去皮机
WTK-JC-3T
2
WTK-JC-3T
2
一致
4
双头削皮机

（削南瓜）
ZH-XPZ
2
ZH-XPZ
2
一致
5
韭菜三道清洗机
8500*1000
3
8500*1000
3
一致
6
洗菜机
6.5t/d
5
6.5t/d
5
一致
7
切菜机
/
8
/
5
分期建设
8
切丁机
2t/d
8
2t/d
5
分期建设
9
平板离心机
PS1200
5
PS1200
3
分期建设
10
250刨绞一体机
250
5
250
3
分期建设
11
斩拌机
ZBJ-125
6
ZBJ-125
4
分期建设
12
冻肉切丁机
3t/d
9
3t/d
6
分期建设
13
微波解冻机
/
3
/
3
一致
14
蛋白浸泡机
/
6
/
3
分期建设
15
骨肉分离机
/
5
/
3
分期建设
16
绞蛋白机
TC42
5
TC42
3
分期建设
17
蒸汽夹层多头搅拌炒锅
XY-500L
20
XY-500L
15
分期建设
18
真空预冷机
/
3
/
3
一致
19
料车清洗机
/
3
/
3
一致
20
滚揉机
/
3
/
3
一致
21
自动敲蛋壳机
/
3
/
3
一致
22
擦丝机
/
3
/
3
一致
23
双轴双速搅拌机
1200
25
1200
20
分期建设
24
翻缸和面机
4t/d（GH-J125）
18
4t/d（GH-J125）
18
一致
25
卧式真空和面机
2t/d
18
2t/d
12
分期建设
26
800压面分切
/
6
/
4
分期建设
27
三锅并连粉条流水线
/
4
/
4
一致
面点、包子生产设备
1
蒸箱
/
20
/
20
一致
2
醒发箱
/
20
/
20
一致
3
压面机
YM620
12
YM620
12
一致
4
发面包子机
YF-380
35
YF-380
35
一致
5
排盘机
/
35
/
35
一致
6
小笼包机
YF-780
63
YF-780
63
一致
7
盘子清洗机
/
6
/
6
一致
8
包装机
5t/d
28
5t/d
28
一致
9
X光机
/
14
/
14
一致
10
金属探测仪
/
14
/
14
一致
11
重量选别机
/
14
/
14
一致
12
冷风机组
/
1
/
1
一致
13
激光打标机
/
28
/
28
一致
14
封箱机
/
28
/
28
一致
15
外箱喷码机
/
28
/
28
一致
16
开箱机
/
7
/
7
一致
17
装箱机
/
7
/
7
一致
18
码垛机
/
4
/
4
一致
油条生产设备
1
油条机
9t/d
7
9t/d
4
分期建设
2
油炸锅
/
7
/
4
分期建设
3
摊凉机
/
7
/
4
分期建设
4
油条和面机
2.5t/d
14
2.5t/d
14
一致
5
压面分块机
/
7
/
4
分期建设
6
盘子清洗机
/
1
/
1
一致
7
枕式包装机
4.5t/d
14
4.5t/d
14
一致
8
激光打标机
/
14
/
10
分期建设
9
封箱机
/
14
/
10
分期建设
10
外箱喷码机
/
14
/
10
分期建设
11
X光机
/
7
/
4
分期建设
12
金属探测仪
/
7
/
4
分期建设
13
重量选别机
/
7
/
4
分期建设
14
冷风机组
/
1
/
1
一致
15
开箱机
/
7
/
4
一致
16
装箱机
/
7
/
4
一致
17
码垛机
/
4
/
2
分期建设
糖糕生产设备
1
糖糕机
0.2t/d
35
0.2t/d
35
一致
2
糖糕和面机
0.3t/d
14
0.3t/d
14
一致
3
烫面和面机
0.3t/d
14
0.3t/d
14
一致
4
抽凉机
/
2
/
2
一致
5
金属探测仪
/
7
/
7
一致
6
X光机
/
7
/
7
一致
7
重量选别机
/
7
/
7
一致
8
枕式包装机
0.5t/d
14
0.5t/d
14
一致
9
冷风机组
/
1
/
1
一致
10
封箱机
/
7
/
7
一致
11
外箱喷码机
/
7
/
7
一致
12
开箱机
/
7
/
7
一致
13
装箱机
/
7
/
7
一致
14
码垛机
/
4
/
4
一致
馄饨生产设备
1
馄饨成型机
1.2t/d
60
1.2t/d
40
分期建设
2
摊凉机
/
3
/
3
分期建设
3
金属探测仪
/
7
/
4
分期建设
4
X光机
/
7
/
4
分期建设
5
重量选别机
/
7
/
4
分期建设
6
枕式包装机
5t/d
14
5t/d
10
分期建设
7
防碎边包装机
5t/d
14
5t/d
10
分期建设
8
封箱机
/
7
/
4
分期建设
9
外箱喷码机
/
7
/
4
分期建设
10
开箱机
/
7
/
4
分期建设
11
装箱机
/
7
/
4
分期建设
12
码垛机
/
4
/
4
一致
水饺生产设备
1
饺子机
1.2t/d
60
1.2t/d
60
一致
2
X光机
/
7
/
7
一致
3
金属探测仪
/
7
/
7
一致
4
重量选别机
/
7
/
7
一致
5
防碎边包装机
5t/d
14
5t/d
14
一致
6
枕式包装机
5t/d
14
5t/d
/
分期建设
7
冷风机组
/
1
/
1
一致
8
封箱机
/
7
/
7
一致
9
外箱喷码机
/
7
/
7
一致
10
开箱机
/
7
/
7
一致
11
装箱机
/
7
/
7
一致
12
码垛机
/
4
/
4
一致
汤圆生产设备
1
八头汤圆机
/
32
/
/
分期建设
2
汤圆和面机
1t/d
6
/
/
3
汤圆拌馅机
1.2t/d
6
/
/
4
彩色和面机
3t/d
2
/
/
5
粉糖机
/
2
/
/
6
芝麻粉碎机
0.7t/d
2
/
/
7
水磨米粉机
/
1
/
/
8
汤圆自动磕盘机
/
7
/
/
9
速冻库
/
7
/
/
10
X光机
/
7
/
/
11
金属探测仪
/
7
/
/
12
重量选别机
/
7
/
/
13
立式包装机
0.8t/d
14
/
/
14
枕式包装机
0.8t/d
7
/
/
15
冷风机组
/
1
/
/
16
封箱机
/
7
/
/
17
外箱喷码机
/
7
/
/
18
开箱机
/
7
/
/
19
装箱机
/
7
/
/
20
码垛机
/
4
/
/
香油生产设备
1
石磨
/
4
/
/
分期建设
2
震荡式分离机
/
4
/
/
其他通用设备
1
生物质燃料锅炉
15t/h
1
15t/h
1
一致
2
生物质燃料锅炉
20t/h
1
/
/
分期建设
3
反渗透水处理设备
QY-FST2500
3
QY-FST2500
1
一致
4
制冷系统
/
5
/
1
分期建设
5
面粉罐
φ4.5m，80m3
4
/
/
分期建设
6
淀粉罐
φ4.5m，80m3
1
/
/
7
配方奶粉罐
φ4.5m，80m3
1
φ4.5m，80m3
/
分期建设
8
糯米粉罐
φ4.5m，80m3
1
φ4.5m，80m3
/
分期建设
9
发酵粉罐
φ4.5m，80m3
1
φ4.5m，80m3
/
分期建设
10
螺杆式空气压缩机
/
10
/
10
一致
11
除渣机
GBC-35
4
GBC-35
4
一致
12
鼓风机
GBC-35
2
GBC-35
2
一致
13
引风机
/
2
/
2
一致
14
二次风机
G4-73-9D
2
G4-73-9D
2
一致
15
循环泵
Y7-41-12.8C
6
Y7-41-12.8C
6
一致
16
给水泵
9-19-9D
4
9-19-9D
4
一致
17
料包机
/
10
/
10
一致
18
菜包机
/
10
/
10
一致
19
粉包机
/
2
/
2
一致
20
酱包机
/
4
/
4
一致
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表6               本项目一期工程原辅材料及资源能源消耗量

序号
名称
环评批复年用量

实际生产用量（一期）
一致性
速冻包子原辅材料及用量

1
面粉
8000t/a
8000t/a
一致
2
猪肉
1200t/a
8000t/a
一致
3
鸡肉
2000t/a
1200t/a
一致
4
蔬菜
2800t/a
2000t/a
一致
5
蛋类
950t/a
2800t/a
一致
6
大豆组织蛋白
800t/a
950t/a
一致
7
淀粉
440t/a
800t/a
一致
8
调味料
240t/a
440t/a
一致
9
老抽
160t/a
240t/a
一致
10

生抽
160t/a
160t/a
一致
11

料酒
160t/a
160t/a
一致
12

味精
160t/a
160t/a
一致
13

食盐
135t/a
160t/a
一致
14

香油
40t/a
135t/a
一致
15

小苏打
45t/a
40t/a
一致
速冻面点原辅材料及用量

1
面粉
8000t/a
8000t/a
一致
2
猪肉
500t/a
500t/a
一致
3
鸡肉
500t/a
500t/a
一致
4
蔬菜
6000t/a
6000t/a
一致
5
大豆组织蛋白
1200t/a
1200t/a
一致
6
淀粉
680t/a
680t/a
一致
7
配方奶粉
120t/a
120t/a
一致
8
调味料
180t/a
180t/a
一致
9
老抽
20t/a
20t/a
一致
10

生抽
20t/a
20t/a
一致
11

料酒
20t/a
20t/a
一致
12

味精
20t/a
20t/a
一致
13

食盐
65t/a
65t/a
一致
14

香油
5t/a
5t/a
一致
15

小苏打
30t/a
30t/a
一致
速冻馄饨原辅材料及用量

1
面粉
7000t/a
4550t/a
分期建设
2
猪肉
2100t/a
1365t/a
分期建设
3
鸡肉
2500t/a
1625t/a
分期建设
4
蔬菜
2200t/a
1430t/a
分期建设
5
大豆组织蛋白
800t/a
520t/a
分期建设
6
淀粉
650t/a
422.5t/a
分期建设
7
调味料
240t/a
156t/a
分期建设
8
老抽
260t/a
169t/a
分期建设
9
生抽
260t/a
169t/a
分期建设
10

料酒
260t/a
169t/a
分期建设
11

味精
260t/a
169t/a
分期建设
12

食盐
200t/a
130t/a
分期建设
13

香油
35t/a
22.75t/a
分期建设
速冻水饺原辅材料及用量

1
面粉
7000t/a
7000t/a
一致
2
猪肉
1200t/a
1200t/a
一致
3
鸡肉
2000t/a
2000t/a
一致
4
蔬菜
4000t/a
4000t/a
一致
5
蛋类
1150t/a
1150t/a
一致
6
大豆组织蛋白
200t/a
200t/a
一致
7
淀粉
630t/a
630t/a
一致
8
调味料
240t/a
240t/a
一致
9
老抽
160t/a
160t/a
一致
10

生抽
160t/a
160t/a
一致
11

料酒
160t/a
160t/a
一致
12

味精
160t/a
160t/a
一致
13

食盐
150t/a
150t/a
一致
14

香油
40t/a
40t/a
一致
速冻汤圆原辅材料及用量

1
糯米粉
1600t/a
/
分期建设
2
黑芝麻
400t/a
/
3
白糖
520t/a
/
4
速冻油
500t/a
/
5
葡萄糖
600t/a
/
速冻油条原辅材料及用量

1
面粉
10000t/a
5560t/a
分期建设
2
蛋类
1200t/a
667t/a
分期建设
3
食盐
150t/a
83t/a
分期建设
4
发酵粉
200t/a
111t/a
分期建设
5
小苏打
150t/a
83t/a
分期建设
6
食用油
1150t/a
639t/a
分期建设
香油原辅材料及用量

1
熟制芝麻
300 t/a
/
分期建设
生物质锅炉原辅材料及用量

1
生物质燃料
44238t/a
18959.14t/a
分期建设
2
尿素
21.85t/a
9.36t/a
分期建设
3
纯碱
23.1t/a
9.9t/a
分期建设
4
消石灰
19.2t/a
8.23t/a
分期建设
通用原辅材料及用量

1
制冷剂R134a
1t/a
1t/a
一致
2
水
531183m3/a
154286m3/a
分期建设
3
电
350万kW·h
280万kW·h
分期建设
6、本项目生产工艺流程示意图如下：
本项目一期验收范围为15t/h锅炉及其配套设施。
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注：G：废气；S：固废；N：噪声
图2  蒸汽工艺及产污环节图
生产工艺流程详细说明如下：

①纯水制备：自来水经管道输送至软化水处理设备，制备出的纯水经水泵打入生物质锅炉内作为锅炉用水。纯水制备过程中会产生纯水制备废水，纯水制备过程中会产生废过滤介质和废过滤膜。

②卸料：本项目生物质燃料利用卡车运送至厂区的密闭生物质料库内，原料由车斗直接卸入料库中，卸料过程中由于落差会产生极少量的卸料粉尘，生物质燃料选用粒料，可有效减少粉尘的产生。

③上料：生物质燃料由轮式装载机推进密闭料库的地下料斗后，经拨料器送入上料系统，生物质燃料采用颗粒料，可有效减少粉尘的产生。地下料斗连接密闭带式输送机上料，由密闭皮带输送到锅炉炉前料仓，输送带与炉前料仓密闭连接，皮带输送上料系统为密闭上料。因此上料过程中不会产生粉尘，设备运转会产生设备噪声。

④锅炉燃烧、蒸汽输送：锅炉运行时采用燃料输送设备及一次风连续将燃料送至锅炉底部（密相区）进行干燥、分解、燃烧，同时在炉底部的布风板、风帽鼓入一次风，保证生物质燃料着火燃烧需要的氧量。在炉膛上部（稀相区）适当空间位置补充二次风，使燃料在稀相区进行燃烧。同时，将未燃尽的燃料由旋风分离器重新收集，通过返料口送回炉底（密相区）进行再燃烧。热蒸汽经过管道输送至供热系统。生物质锅炉燃烧会产生废气，设备运行会产生噪声，生物质燃烧会产生炉渣，锅炉本身需定期排放一部分外排污水。

本项目（一期）产品为速冻包子、速冻馄饨、速冻面点、速冻水饺、速冻油条、速冻糖糕和香油，速冻汤圆、香油分期建设，本项目一期产品具体工艺流程如下：
1、速冻包子生产工艺及产污环节
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图6  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）包子馅原料配备：主要为蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、蛋类和配料等。其中配料主要包括调味料、老抽、生抽、料酒等。蔬菜、大豆组织蛋白和蛋类暂存于仓库；肉类暂存于冷库。

①蔬菜预处理

外购的蔬菜经人工择掉不合格菜叶后，放入蔬菜清洗机中进行清洗，清洗干净后的蔬菜利用脱水机进行脱水处理，脱水后利用数字切菜机切成块状。蔬菜择菜过程会产生废菜叶，蔬菜清洗过程会产生废水和噪声，蔬菜切菜过程会产生噪声。
②肉类预处理

外购的肉类经斩拌机进行切块，切成块状的肉经绞肉机绞成肉丝。肉类切块和绞肉过程均会产生噪声。
③大豆蛋白预处理

外购的大豆组织蛋白放入浸泡池（约1.8m3）中进行浸泡，约0.25h，浸泡后进入绞蛋白机中绞至成颗粒状；将上述制成的块状菜、肉丝、颗粒状大豆组织蛋白放入打馅机中搅拌，并按比例放入配料，经搅拌均匀后制成水饺馅。大豆组织蛋白浸泡过程中会产生废水，绞蛋白过程会产生噪声。
④蛋类预处理

外购的鸡蛋经人工放置在自动敲蛋壳机进行去壳，蛋清蛋黄顺着设备流入容器中，再通过人工将蛋液倒入蒸汽夹层多头搅拌炒锅中进行炒制搅拌，炒锅通过管道输送生物质锅炉制备的蒸汽对鸡蛋进行炒制。蛋类去去壳过程会产生蛋壳和噪声，蛋类炒制搅拌过程会产生油烟废气和噪声。
（2）制馅：人工将预处理后的蔬菜、肉类、大豆蛋白、蛋类和调味料，按照调配比例加入双轴双速拌馅机内搅拌备馅。该过程设备运行会产生噪声。
（3）面皮原料配备：主要为面粉、淀粉。面粉、淀粉均暂存于面粉罐和淀粉罐内，由罐车将面粉或淀粉打入罐仓中暂存。

①搅拌
暂存于罐仓中的面粉和淀粉通过螺旋输送管道输送至和面机内。粉料上料完成后，按照一定比例向和面机中注水，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。面粉、淀粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生，搅拌和面过程会产生噪声。
②压面
将和好的面团通过传送带送至压面机中，压成规定要求的薄面片，压好的面片由面刀切成所需包子面皮的规格，随后进入发面包子机或小笼包机中。压面机运行过程会产生噪声。

（4）包制：利用包子机将面皮和包子馅制成包子。包子机运行时会产生噪声。

（5）醒发：成型后的包子进入醒发室醒发40min。醒发室温度40~45℃。醒发室内设置蒸汽管道，生物质锅炉通过管道输送蒸汽保温保湿。

（6）蒸制：将醒发后的包子放入蒸箱中蒸制30min，由生物质锅炉直接将蒸汽通入蒸箱蒸制。

（7）冷却：蒸熟后的包子自然冷却至常温。

（8）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将包子速冻。

（9）包装：速冻后的包子利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（10）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（11）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（12）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、蛋类、配料以及粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
2、速冻面点生产工艺及产污环节
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图7  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）面点馅原料配备：主要为蔬菜、肉类、大豆组织蛋白和配料等。其中配料主要包括调味料、老抽、生抽、料酒等。蔬菜和大豆组织蛋白暂存于仓库；肉类暂存于冷库。

①蔬菜预处理

外购的蔬菜经人工择掉不合格菜叶后，放入蔬菜清洗机中进行清洗，清洗干净后的蔬菜利用脱水机进行脱水处理，脱水后利用数字切菜机切成块状。蔬菜择菜过程会产生废菜叶，蔬菜清洗过程会产生废水和噪声，蔬菜切菜过程会产生噪声。
②肉类预处理

外购的肉类经斩拌机进行切块，切成块状的肉经绞肉机绞成肉丝。肉类切块和绞肉过程均会产生噪声。
③大豆蛋白预处理

外购的大豆组织蛋白放入浸泡池（约1.8m3）中进行浸泡，约0.25h，浸泡后进入绞蛋白机中绞至成颗粒状；将上述制成的块状菜、肉丝、颗粒状大豆组织蛋白放入打馅机中搅拌，并按比例放入配料，经搅拌均匀后制成水饺馅。大豆组织蛋白浸泡过程中会产生废水，绞蛋白过程会产生噪声。
（2）制馅：人工将预处理后的蔬菜、肉类、大豆蛋白和调味料，按照调配比例加入双轴双速拌馅机内搅拌备馅。该过程设备运行会产生噪声。
（3）面皮原料配备：主要为面粉、淀粉和配方奶粉。面粉、淀粉和配方奶粉均暂存于粉罐内，由罐车将面粉、淀粉或配方奶粉打入罐仓中暂存。

①搅拌
暂存于罐仓中的面粉和淀粉通过螺旋输送管道输送至和面机内，配方奶粉按配方比例定量投入和面机内。粉料上料完成后，按照一定比例向和面机中注水，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。面粉、淀粉和配方奶粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生。搅拌和面过程会产生噪声。
②压面
将和好的面团通过传送带送至压面机中，压成规定要求的薄面片，压好的面片由面刀切成所需的规格，随后进入包制工序。压面机运行过程会产生噪声。

（4）包制：将面点皮与面点馅输送至搓膜机中搓至成型，或利用馅饼机制成馅饼，再利用捏花机和排盘机进行捏花排盘。该过程设备运行时会产生噪声。

（5）醒发：成型后的面点进入醒发室醒发40min。醒发室温度40~45℃。醒发室内设置蒸汽管道，生物质锅炉通过管道输送蒸汽保温保湿。

（6）蒸制：将醒发后的面点放入蒸箱中蒸制30min，由生物质锅炉直接将蒸汽通入蒸箱蒸制。

（7）冷却：蒸熟后的面点自然冷却至常温。

（8）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将面点速冻。

（9）包装：速冻后的面点利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（10）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（11）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（12）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、配料以及粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
3、速冻馄饨生产工艺及产污环节
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图8  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）馄饨馅原料配备：主要为蔬菜、肉类、大豆组织蛋白和配料等。其中配料主要包括调味料、老抽、生抽、料酒等。蔬菜和大豆组织蛋白暂存于仓库；肉类暂存于冷库。

①蔬菜预处理

外购的蔬菜经人工择掉不合格菜叶后，放入蔬菜清洗机中进行清洗，清洗干净后的蔬菜利用脱水机进行脱水处理，脱水后利用数字切菜机切成块状。蔬菜择菜过程会产生废菜叶，蔬菜清洗过程会产生废水和噪声，蔬菜切菜过程会产生噪声。
②肉类预处理

外购的肉类经斩拌机进行切块，切成块状的肉经绞肉机绞成肉丝。肉类切块和绞肉过程均会产生噪声。
③大豆蛋白预处理

外购的大豆组织蛋白放入浸泡池（约1.8m3）中进行浸泡，约0.25h，浸泡后进入绞蛋白机中绞至成颗粒状；将上述制成的块状菜、肉丝、颗粒状大豆组织蛋白放入打馅机中搅拌，并按比例放入配料，经搅拌均匀后制成水饺馅。大豆组织蛋白浸泡过程中会产生废水，绞蛋白过程会产生噪声。
（2）制馅：人工将预处理后的蔬菜、肉类、大豆蛋白和调味料，按照调配比例加入双轴双速拌馅机内搅拌备馅。该过程设备运行会产生噪声。
（3）面皮原料配备：主要为面粉、淀粉。面粉和淀粉均暂存于面粉罐和淀粉罐内，由罐车将面粉或淀粉打入罐仓中暂存。

①搅拌
暂存于罐仓中的面粉和淀粉通过螺旋输送管道输送至和面机内。粉料上料完成后，按照一定比例向和面机中注水，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。面粉、淀粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生，搅拌和面过程会产生噪声。
②压面
将和好的面团通过传送带送至压面机中，压成规定要求的薄面片，压好的面片由面刀切成所需馄饨面皮的规格，随后进入包制工序。压面机运行过程会产生噪声。

（4）包制：利用馄饨成型机将面皮和馄饨馅制成馄饨。馄饨成型机运行时会产生噪声。

（5）蒸制：将包制好的馄饨放入蒸箱中蒸制30min，由生物质锅炉直接将蒸汽通入蒸箱蒸制。
（6）冷却：蒸熟后的馄饨自然冷却至常温。
（7）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将成型后的馄饨速冻。
（8）包装：速冻后的馄饨利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（9）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（10）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（9）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、配料以及粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
4、速冻水饺生产工艺及产污环节
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图9  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）饺子馅原料配备：主要为蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、蛋类和配料等。其中配料主要包括调味料、老抽、生抽、料酒等。蔬菜、大豆组织蛋白和蛋类暂存于仓库；肉类暂存于冷库。

①蔬菜预处理

外购的蔬菜经人工择掉不合格菜叶后，放入蔬菜清洗机中进行清洗，清洗干净后的蔬菜利用脱水机进行脱水处理，脱水后利用数字切菜机切成块状。蔬菜择菜过程会产生废菜叶，蔬菜清洗过程会产生废水和噪声，蔬菜切菜过程会产生噪声。
②肉类预处理

外购的肉类经斩拌机进行切块，切成块状的肉经绞肉机绞成肉丝。肉类切块和绞肉过程均会产生噪声。
③大豆蛋白预处理

外购的大豆组织蛋白放入浸泡池（约1.8m3）中进行浸泡，约0.25h，浸泡后进入绞蛋白机中绞至成颗粒状；将上述制成的块状菜、肉丝、颗粒状大豆组织蛋白放入打馅机中搅拌，并按比例放入配料，经搅拌均匀后制成水饺馅。大豆组织蛋白浸泡过程中会产生废水，绞蛋白过程会产生噪声。
④蛋类预处理

外购的鸡蛋经人工放置在自动敲蛋壳机进行去壳，蛋清蛋黄顺着设备流入容器中，再通过人工将蛋液倒入蒸汽夹层多头搅拌炒锅中进行炒制搅拌。蛋类去去壳过程会产生蛋壳和噪声，蛋类炒制搅拌过程会产生油烟废气和噪声。
（2）制馅：人工将预处理后的蔬菜、肉类、大豆蛋白、蛋类和调味料，按照调配比例加入双轴双速拌馅机内搅拌备馅。该过程设备运行会产生噪声。
（3）面皮原料配备：主要为面粉、淀粉。面粉和淀粉均暂存于面粉罐和淀粉罐内，由罐车将面粉或淀粉打入罐仓中暂存。

①搅拌
暂存于罐仓中的面粉和淀粉通过螺旋输送管道输送至和面机内。粉料上料完成后，按照一定比例向和面机中注水，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。面粉、淀粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生，搅拌和面过程会产生噪声。
②压面
将和好的面团通过传送带送至压面机中，压成规定要求的薄面片，压好的面片由面刀切成所需包子面皮的规格，随后进入发面包子机或小笼包机中。压面机运行过程会产生噪声。

（4）包制：利用饺子机将面皮和饺子馅制成饺子。饺子机运行时会产生噪声。

（5）蒸制：将包制好的水饺放入蒸箱中蒸制30min，由生物质锅炉直接将蒸汽通入蒸箱蒸制。
（6）冷却：蒸熟后的馄饨自然冷却至常温。

（7）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将成型后的饺子速冻。
（8）包装：速冻后的饺子利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（9）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（10）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（11）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及蔬菜、肉类、大豆组织蛋白、蛋类、配料以及粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
5、速冻油条生产工艺及产污环节
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图11  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）油条原料配备：主要原料为面粉、发酵粉、食盐和白糖。面粉和发酵粉暂存于面粉罐内，食盐和白糖均暂存于仓库中。
（2）搅拌：暂存于罐仓中的面粉通过螺旋输送管道输送至油条和面机内。按照一定比例向和面机内加入少许食盐和白糖，并向油条和面机中注水，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。再通过压面分块机将面团按规格分切成油条胚。面粉、发酵粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生。发酵粉为粉状物料，投料过程会产生少量粉尘，食盐和白糖均为粒状，投料过程不再考虑其粉尘产生。设备运行过程中会产生噪声。
（3）醒发：油条胚进入醒发室醒发40min。醒发室温度40~45℃。醒发室内设置蒸汽管道，生物质锅炉通过管道输送蒸汽保温保湿。醒发后使用摊凉机对油条胚进行摊凉，运置油炸间等待油炸。
（4）油炸：将油炸锅内倒入食用油进行加热，待油温烧制180℃时下入醒发好的油条胚进行油炸。油炸锅通过管道输送生物质锅炉制备的蒸汽对油条进行炸制。油炸过程中会产生油烟。
（5）冷却：炸熟的油条自然冷却至常温。

（6）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将油条速冻。

（7）包装：速冻后的油条利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（8）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（9）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（9）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及油炸工序及粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
6、速冻糖糕生产工艺及产污环节
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图12  工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）糖糕原料配备：主要为面粉、白糖和芝麻。面粉暂存于面粉罐内，白糖和芝麻暂存于仓库中。
（2）制馅：将外购烧制熟的芝麻、白糖和面粉按照一定比例投入糖糕拌馅机内，并加入少量水进行搅拌，制成糖糕馅。面粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生。芝麻、白糖均为粒状，投料过程不再考虑粉尘产生。该过程设备运行会产生噪声。
（3）搅拌烫制：将面粉与开水按照2:1的比例输送至糖糕和面机内，搅拌约9min，形成具有加工性能的面团。面粉上料过程会产生粉尘，输送过程中为封闭式螺旋输送管道，因此不再考虑输送过程中粉尘的产生。设备运行过程中会产生噪声。
（4）冷却：和好的烫面自然冷却至常温。
（5）包制：将和好的面团通过传送带送至压面机中，压成规定要求的薄面片，压好的面片由面刀切成所需糖糕面皮的规格，随后进入糖糕机中，与制好的糖糕馅包制成型。设备运行过程中会产生噪声。
（6）速冻：通过速冻机（温度为-45℃）将成型后的糖糕速冻。
（7）包装：速冻后的糖糕利用食品级的塑料包装袋和包装箱进行机械自动封装，运至检测区。包装过程设备运行会产生噪声。
（8）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品条件出来。该过程会产生不合格产品。

（9）入库：产品检测无误后，运至冷库（温度为-18℃）贮存。

（10）设备清洗及地面冲洗：每日产品生产结束后，需要对涉及配料、粉状物料的设备进行清洗，也需要对生产车间地面进行冲洗。设备清洗方式为水管冲洗和抹布擦洗，地面冲洗方式为冲洗拖地，该过程会产生废水。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。

表7                  项目营运期产污环节一览表
污染

因素

产污环节

污染物

防治措施

废气

面粉、淀粉、配方奶粉、糯米粉和发酵粉罐进料
颗粒物
罐仓密闭
袋式除尘器
15m高排气筒P1
炒蛋和油条炸制
油烟
集气罩
静电光解复合式油烟净化器
15m高排气筒P2
污水处理站废气
NH3、H2S、臭气浓度
集气管道
碱喷淋塔
15m高排气筒P3

生物质锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、氨
SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）
45m高排气筒P4
废水

生活污水
COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5、动植物油
调节池+隔油池+水解酸化池+缺氧池+好氧池
沉淀池
卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂

大豆蛋白浸泡废水
设备清洗废水
车间地面冲洗水
碱喷淋废水
纯水制备废水
COD、SS
/
蔬菜清洗废水
COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5
/
锅炉排污水
SS
/
脱硫塔废水
COD、SS
定期补充不外排
噪声

和面机、压面机等
噪声

基础减振、密闭隔声等
固废
择菜
废菜叶
一般固废暂存间暂存后，定期外售
配料拆包
废包装袋
一般固废暂存间暂存后，定期外售
蛋类去壳
蛋壳
一般固废暂存间暂存后，定期外售
设备清洗
菜渣
一般固废暂存间暂存后，定期外售
香油分离工序
废芝麻浆
一般固废暂存间暂存后，定期外售
金属探测过程
不合格品
一般固废暂存间暂存后，定期外售
纯水制备
废过滤介质
收集后由厂家更换回收
废过滤膜
污水处理站运行
废油
一般固废暂存间暂存后，由厂家回收处理
污泥
污泥暂存间暂存后，定期清运
除尘器卸灰
粉尘
一般固废暂存间暂存后，定期外售
生物质锅炉燃烧
炉渣
一般固废暂存间暂存后，定期外售
锅炉废气治理
脱硫石膏
一般固废暂存间暂存后，定期外售
废催化剂
专用容器收集，危废贮存库内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置



表三

	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气

本项目废气主要为生物质锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物，采用“SNCR +SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）”装置处理，处理后尾气经45m高排气筒P4排放；面粉投料废气采用袋式除尘器装置处理，处理后的为其经15m高排气筒P1排放；炸制产生的油烟废气经静电光解复合式油烟净化器处理，处理后的尾气经15m高排气筒P2排放；污水处理站废气采用碱液喷淋塔处理后，经15m高排气筒P3排放。
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图4  废气治理措施
2、废水

本项目废水主要为锅炉排污水、纯水制备废水和脱硫塔废水。锅炉排污水、纯水制备废水直接进入厂区污水处理站的沉淀池进行处理，处理后的废水通过厂区废水总排口排入卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂；脱硫塔废水定期补充不外排。
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图5  废水治理措施
3、噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准的排放要求。

[image: image11.emf]达标排放

设备噪声 基础减振、厂房隔声


图6   噪声治理流程示意图

3、固废

本项目营运期产生的一般固废为废离子交换树脂、除尘器卸灰产生的粉尘、生物质锅炉燃烧产生的炉渣、锅炉废气治理产生的脱硫石膏。危险废物主要为锅炉废气治理产生的废催化剂。废离子交换树脂、除尘器粉尘、脱硫石膏经收集后均在一般固废间内暂存，定期外售；生物质锅炉燃烧产生的炉渣暂存于炉渣暂存区，定期外售；废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。
目前企业实际建设一般固废暂存间1间（50m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。建设危废暂存间（10m2）满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
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图7   固废处置流程示意图

4、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表8                      项目环保治理设施一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复

实际建设

废气

生物质锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、氨
SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）+45m高排气筒P4
SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）+45m高排气筒P4
废水

锅炉排污水
SS
沉淀池
沉淀池
纯水制备废水
COD、SS
脱硫塔废水
定期补充不外排
定期补充不外排
噪声

鼓风机、引风机等设备
噪声
基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

一般固废

软化水制备
废离子交换树脂
收集后由厂家更换回收
收集后由厂家更换回收
除尘器卸灰
粉尘
一般固废暂存间暂存后，定期外售
一般固废暂存间暂存后，定期外售
生物质锅炉燃烧
炉渣
一般固废暂存间暂存后，定期外售
一般固废暂存间暂存后，定期外售
锅炉废气治理
脱硫石膏
一般固废暂存间暂存后，定期外售
一般固废暂存间暂存后，定期外售
废催化剂
专用容器收集，危废贮存库内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置
专用容器收集，危废贮存库内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置
5、厂区平面布置及监测点位图
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图8   本项目厂区平面布置及监测点位图
6、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表9               本项目与《通知》的对比分析
通知内容

本项目情况

对比结果
性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
无变动
不属于
规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
本次验收对《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目（一期）》进行验收，主要为15t/h锅炉的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。经现场核查及监测情况可知，本项目一期建设基本无变动。
不属于
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
无变动
不属于
生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于
7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于
环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于
9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于
10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无变动
不属于
11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于
12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于
13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无变动
不属于
根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。


表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、项目环境影响报告表主要结论

河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

河南环科环保技术有限公司

                                                          2024.4
2、审批部门的决定

审批意见：                                              卫环监[2024]05号
新乡市生态环境局卫辉分局

关于《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目环境影响报告表》的批复
河南英杰食品有限公司：
你单位上报的由河南环科环保技术有限公司编制的《河南英杰食品有限公司年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。

二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气：项目面粉、淀粉、配方奶粉、糯米粉和发酵粉罐进料颗粒物废气经罐仓密闭收集引入袋式除尘器处理后经15m高排气简P1排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的要求。炒蛋和油条炸制的油烟废气经集气罩收集后引入静电光解复合式油烟净化器处理，尾气经15m高排气简P2排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位2.0mg/m3的要求。污水处理站废气经集气管道收集后引入碱喷淋处理，尾气经15m高排气简P3排放，NH3、H2S、臭气浓度排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气简）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。生物质锅炉烟气引入SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）处理，处理后经45m高排气简P4排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉:颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3和氨8mg/m3的限值要求。

项目无组织NH3、H2S、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S、臭气浓度无组织排放浓度分别不高于1.5mg/m3、0.06mg/m3、20（无量纲）的标准要求，无组织颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的标准要求。
2、废水：项目生活污水、大豆蛋白浸泡废水、设备清洗废水、车间地面冲洗水、碱喷淋废水进入厂区污水处理站进行处理，蔬菜清洗废水、纯水制备废水及锅炉排污水直接进入厂区污水处理站沉淀池进行处理。处理后的废水混合后通过厂区废水总排口与现有工程废水一起排入卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂进一步处理。废水各污染物排放浓度均须满足卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。

3、噪声：项目高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等有效降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求。
4、固废：项目一般固废主要为废菜叶、废包装袋、蛋壳、菜渣废芝麻浆、不合格品、除尘器收尘、炉渣、脱硫石膏，集中收集在一般固废间暂存后定期外售;废油收集在一般固废间暂存后由厂家回收处理。一般固废暂存间设置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。项目危险废物主要为废催化剂，在危险废物贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。危险废物贮存库设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。
五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

新乡市生态环境局卫辉分局
2024年4月25日
3、本项目落实环评批复情况

表10                本项目落实环评批复情况
新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况
落实情况

一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。
已落实

二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。

已落实

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。

已落实

（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。

已落实

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：项目面粉、淀粉、配方奶粉、糯米粉和发酵粉罐进料颗粒物废气经罐仓密闭收集引入袋式除尘器处理后经15m高排气简P1排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》10mg/m3的要求。炒蛋和油条炸制的油烟废气经集气罩收集后引入静电光解复合式油烟净化器处理，尾气经15m高排气简P2排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位2.0mg/m3的要求。污水处理站废气经集气管道收集后引入碱喷淋处理，尾气经15m高排气简P3排放，NH3、H2S、臭气浓度排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气简）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。生物质锅炉烟气引入SNCR+SCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+湿法脱硫塔（钠钙双碱法）处理，处理后经45m高排气简P4排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉:颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3和氨8mg/m3的限值要求。

项目无组织NH3、H2S、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S、臭气浓度无组织排放浓度分别不高于1.5mg/m3、0.06mg/m3、20（无量纲）的标准要求，无组织颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的标准要求。
已落实

2、废水：项目生活污水、大豆蛋白浸泡废水、设备清洗废水、车间地面冲洗水、碱喷淋废水进入厂区污水处理站进行处理，蔬菜清洗废水、纯水制备废水及锅炉排污水直接进入厂区污水处理站沉淀池进行处理。处理后的废水混合后通过厂区废水总排口与现有工程废水一起排入卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂进一步处理。废水各污染物排放浓度均须满足卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。
已落实
3、噪声：项目高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等有效降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求。
已落实

4、固废：项目一般固废主要为废菜叶、废包装袋、蛋壳、菜渣废芝麻浆、不合格品、除尘器收尘、炉渣、脱硫石膏，集中收集在一般固废间暂存后定期外售;废油收集在一般固废间暂存后由厂家回收处理。一般固废暂存间设置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。项目危险废物主要为废催化剂，在危险废物贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。危险废物贮存库设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
已落实
四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。

已落实

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。

已落实

六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。

已落实

七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

已落实




表五

	验收检测质量保证及质量控制：

1、分析方法、方法来源和所用仪器设备

本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：

表11             检测分析方法及检测仪器一览表
检测

类别

检测

项目

检测标准（方法）

检测仪器

检出限

有组织废气
颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物 的测定 重量法 HJ 836-2017
十万分之一天平、 

ES1055A、FZJ-JY-0064
1.0mg/m3
氨

环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

紫外可见分光光度计、SP-756P、FZJ-JY-0013

0.25mg/m3
油烟

固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019
红外测油仪、OIL460、 FZJ-JY-0058
0.1mg/m3
硫化氢
固定污染源废气硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024
紫外可见分光光度计、 SP-756P、FZJ-JY-0013
0.007mg/m3
臭气浓度

环境空气和废气 臭气的测定 三 点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
/

10（无量纲）

二氧化硫

固定污染源废气 二氧化硫的测 定 定电位电解法 HJ 57-2017
自动烟尘气采样器、JF-3012D、FZJ-CY-0008
3mg/m3
氮氧化物

固定污染源废气 氮氧化物的测 定 定电位电解法 HJ 693-2014
自动烟尘气采样器、JF-3012D、FZJ-CY-0008
3mg/m3
烟气黑度

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
林格曼黑度图、QT203M、FZJ-CY-0047
/
无组织废气
颗粒物

环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022

十万分之一天平、ES1055A 、FZJ-JY-0064

168ug/m3
氨

环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

紫外可见分光光度计、SP-756P 、FZJ-JY-0013

0.01mg/m3
臭气浓度

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022

/

10（无量纲）

硫化氢

环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 第一章 第十一节（二）

紫外可见分光光度计、SP-756P 、FZJ-JY-0013

0.001mg/m3
废水

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
酸式滴定管

葵花/50mg/A级
4mg/L
氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
可见分光光度计 上海佑科721/3级
0.025

mg/L
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89
可见分光光度计 上海佑科721/3级
0.01mg/L
总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级
0.05mg/L
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-89
万分之一电子天平JJ224BC
4mg/L
pH
水质 pH 值的测定 电极法 

HJ 1147-2020
便携式 pH 计、PHBJ-261L、FZJ-CY-0035
/

动植物油
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
红外测油仪、OIL460、FZJ-JY-0058

0.06mg/L
(五日)生化需氧量
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
便携式溶解氧测试仪、JPBJ-608、FZJ-JY-0078；BOD 生化培养箱、BOD-150A、FZJ-JY-0060

0.5mg/L
噪声

厂界环境噪声（等效A声级）
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008

AWA5688型多功能声级计

/
备注：ND表示未检出或低于检出限
2、质量控制措施

2.1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2.2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。

2.3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

2.4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。


表六

	验收检测内容：

检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。

表12                     验收检测内容一览表

检测类别

采样点位

检测项目

检测频次

废气（有组织）

生物质锅炉排气筒出口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、烟气黑度
3 次/天，检测 2 天

面粉、淀粉进料粉尘排气

筒出口

颗粒物
炸制熟化废气治理设施排

气筒出口

油烟
污水处理站治理设施进口、排气筒出口

氨、硫化氢、臭气浓度
废气
（无组织）
上风向 1#

下风向 2#

下风向 3#

下风向 4#

颗粒物
3 次/天，检测 2 天

上风向 1#

下风向 2#

下风向 3#

下风向 4#

氨、硫化氢、臭气浓度
4 次/天，检测 2 天

废水

厂区总排口
COD、流量、动植物油、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
连续检测2周期，每周期检测3次

噪声

东厂界外 1m 处

厂界环境噪声

昼夜各 1 次，检测 2 天

南厂界外 1m 处

西厂界外 1m 处




表七

	验收检测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表13                    验收期间工况负荷表
检测时间

产品名称
设计生产规模（一期）t/a
实际生产规模（一期）t/a
运行负荷（%）

2026.09.07
速冻糖糕

2000

1960
98
速冻饺子

20000

19800
99
速冻面点

15000

14250
95
速冻包子

20000

20000
100
速冻油条

10000

9600
96
速冻馄饨

13000

12480
96
2026.09.08
速冻糖糕
2000
1920
96
速冻饺子
20000
19000
95
速冻面点
15000
14700
98
速冻包子
20000
19800
99
速冻油条
10000
9700
97
速冻馄饨
13000
12870
99
备注：生产负荷由河南英杰食品有限公司提供。
由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，全厂最大生产负荷为100%。



	验收检测结果

一、环境保护设施调试效果

1、噪声检测结果与评价
表14                   噪声检测结果              单位：dB（A）
检测日期

测点名称

厂界环境噪声 [dB(A)]

昼间

夜间

2026.09.07

东厂界外 1m 处

58

47

南厂界外 1m 处

59

47

西厂界外 1m 处

58

45

2026.09.08

东厂界外 1m 处

58

46

南厂界外 1m 处

55

44

西厂界外 1m 处

56

48

由检测结果可知：本项目东、西、南各厂界昼间噪声值为：55~59dB（A），夜间噪声值为：44~48dB（A）可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

2、废气检测结果与评价
（1）有组织废气

表14               有组织废气检测结果              单位：dB（A）
检测日期

检测点位

检测频次

烟气黑度(林格曼黑度，级)

2026.09.07

生物质锅炉排气筒出口

第一次

<1

第二次

<1

第三次

<1

均值

<1

2026.09.08

第一次

<1

第二次

<1

第三次

<1

均值

<1

续表14             有组织废气检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测频次

样品编号

检测结果

标干流量(m3/h)

排放浓度 (mg/m3)

折算浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

氧含量(%)

2026.09.07

生物质锅炉排气筒出口

颗粒物

第一次

YF2607040-001

15608

6.4

5.9

9.99×10-2
8.0

第二次

YF2607040-002

15868

5.2

4.9

8.25×10-2
8.3

第三次

YF2607040-003

15847

7.4

7.0

0.117

8.4

均值

15774

6.3

5.9

9.98×10-2
8.2

氨

第一次

YF2607040-004

15608

2.71

2.50

4.23×10-2
8.0

第二次

YF2607040-005

15868

1.15

1.09

1.82×10-2
8.3

第三次

YF2607040-006

15847

1.65

1.57

2.61×10-2
8.4

均值

15774

1.84

1.72

2.89×10-2
8.2

二氧化硫

第一次

/

15608

20

18

0.312

8.0

第二次

/

15868

22

21

0.349

8.3

第三次

/

15847

23

22

0.364

8.4

均值

15774

22

20

0.342

8.2

氮氧化物

第一次

/

15608

15

14

0.234

8.0

第二次

/

15868

24

23

0.381

8.3

第三次

/

15847

41

39

0.650

8.4

均值

15774

27

25

0.422

8.2

续表14             有组织废气检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测频次

样品编号

检测结果

标干流量(m3/h)

排放浓度 (mg/m3)

折算浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

氧含量(%)

2026.09.08

生物质锅炉排气筒出口

颗粒物

第一次

YF2607040-028

15434

6.5

6.0

0.100

7.9

第二次

YF2607040-029

15777

6. 1

5.6

9.62×10-2
7.9

第三次

YF2607040-030

12079

5.6

5.2

6.76×10-2
8.0

均值

14430

6. 1

5.6

8.79×10-2
7.9

氨

第一次

YF2607040-031

15434

1.47

1.35

2.27×10-2
7.9

第二次

YF2607040-032

15777

1.15

1.05

1.81×10-2
7.9

第三次

YF2607040-033

12079

2.26

2.09

2.73×10-2
8.0

均值

14430

1.63

1.50

2.27×10-2
7.9

二氧化硫

第一次

/

15434

22

20

0.340

7.9

第二次

/

15777

22

20

0.347

7.9

第三次

/

12079

22

20

0.266

8.0

均值

14430

22

20

0.318

7.9

氮氧化物

第一次

/

15434

19

17

0.293

7.9

第二次

/

15777

25

23

0.394

7.9

第三次

/

12079

26

24

0.314

8.0

均值

14430

23

21

0.334

7.9

注：参照《锅炉大气污染物排放标准》 （DB41/ 2089-2021）要求，生物质锅炉锅炉排放口的基准氧含量为9%。

续表14             有组织废气检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测频次

样品编号

检测结果

2026.09.07

污水处理站治理设施进口

臭气浓度(无量纲)

第一次

YF2607040-016

5495

第二次

YF2607040-017

4786

第三次

YF2607040-018

6309

最大值

6309

污水处理站治理设施出口

第一次

YF2607040-025

630

第二次

YF2607040-026

478

第三次

YF2607040-027

549

最大值

630

2026.09.08

污水处理站治理设施进口

臭气浓度(无量纲)

第一次

YF2607040-043

6309

第二次

YF2607040-044

5495

第三次

YF2607040-045

7413

最大值

7413

污水处理站治理设施出口

第一次

YF2607040-052

309

第二次

YF2607040-053

549

第三次

YF2607040-054

416

最大值

549

续表14             有组织废气检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测频次

样品编号

检测结果

标干流量(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)
2026.09.07

炸制熟

化废气

治理设

施排气

筒出口

油烟

第一次

YF2607040-007

1757

1. 1

1.93×10-3
第二次

YF2607040-008

1755

0.8

1.40×10-3
第三次

YF2607040-009

1759

1.0

1.76×10-3
均值

1757

1.0

1.70×10-3
污水处理站治理设施进口

氨

第一次

YF2607040-010

5325

12.6

6.71×10-2
第二次

YF2607040-011

5440

15.9

8.65×10-2
第三次

YF2607040-012

5322

13.8

7.34×10-2
均值

5362

14. 1

7.57×10-2
硫化氢

第一次

YF2607040-013

5325

0.345

1.84×10-3
第二次

YF2607040-014

5440

0.469

2.55×10-3
第三次

YF2607040-015

5322

0.389

2.07×10-3
均值

5362

0.401

2. 15×10-3
污水处理站治理设施出口

氨

第一次

YF2607040-019

6122

2.46

1.51×10-2
第二次

YF2607040-020

6150

1.35

8.30×10-3
第三次

YF2607040-021

6539

1. 12

7.32×10-3
均值

6270

1.64

1.02×10-2
硫化氢

第一次

YF2607040-022

6122

0.046

2.82×10-4
第二次

YF2607040-023

6150

0.082

5.04×10-4
第三次

YF2607040-024

6539

0.075

4.90×10-4
均值

6270

0.068

4.25×10-4
续表14             有组织废气检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测频次

样品编号

检测结果

标干流量(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

2026.09.08

炸制熟化废气治理设施排气筒出口

油烟

第一次

YF2607040-034

1693

0.8

1.35×10-3
第二次

YF2607040-035

1686

0.7

1. 18×10-3
第三次

YF2607040-036

1690

1.1

1.86×10-3
均值

1690

0.9

1.46×10-3
污水处理站治理设施进口

氨

第一次

YF2607040-037

5251

15.9

8.35×10-2
第二次

YF2607040-038

5364

12.4

6.65×10-2
第三次

YF2607040-039

5303

15.7

8.33×10-2
均值

5306

14.7

7.78×10-2
硫化氢

第一次

YF2607040-040

5251

0.418

2.19×10-3
第二次

YF2607040-041

5364

0.549

2.94×10-3
第三次

YF2607040-042

5303

0.405

2.15×10-3
均值

5306

0.457

2.43×10-3
2026.09.08

污水处理站治理设施出口

氨

第一次

YF2607040-046

6282

3.00

1.88×10-2
第二次

YF2607040-047

6106

1.39

8.49×10-3
第三次

YF2607040-048

6266

1.79

1.12×10-2
均值

6218

2.06

1.28×10-2
硫化氢

第一次

YF2607040-049

6282

0.118

7.41×10-4
第二次

YF2607040-050

6106

0.081

4.95×10-4
第三次

YF2607040-051

6266

0.076

4.76×10-4
均值

6218

0.092

5.71×10-4
2026.09.08

面粉、淀

粉进料

粉尘排

气筒出

口

颗粒物

第一次

YF2607040-055

7995

7.8

6.24×10-2
第二次

YF2607040-056

7988

6. 1

4.87×10-2
第三次

YF2607040-057

8008

5.9

4.72×10-2
均值

7997

6.6

5.28×10-2
2026.09.09

第一次

YF2607040-058

8024

6.5

5.22×10-2
第二次

YF2607040-059

8069

6.0

4.84×10-2
第三次

YF2607040-060

8068

5.8

4.68×10-2
均值

8054

6. 1

4.91×10-2
由监测结果可知，本项目进料工序产生的颗粒物经治理后的排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求。油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）-大型饮食业单位排放限值（油烟排放浓度≤2.0mg/m3）要求。污水处理站产生的废气经治理后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气筒）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。生物质锅炉排放口均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1燃生物质锅炉：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³的标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业B级基本要求-燃煤/生物质：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³的标准要求。
（2）无组织废气

表16                 无组织废气检测结果
采样日期

检测项目

检测频次

检测点位

样品编号

检测结果

2026.09.07

颗粒物（ug/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040-001

186

下风向 2#

WF2607040-002

269

下风向 3#

WF2607040-003

415

下风向 4#

WF2607040-004

355

第二次

上风向 1#

WF2607040-005

204

下风向 2#

WF2607040-006

315

下风向 3#

WF2607040-007

275

下风向 4#

WF2607040-008

411

第三次

上风向 1#

WF2607040-009

192

下风向 2#

WF2607040-010

284

下风向 3#

WF2607040-011

296

下风向 4#

WF2607040-012

337

2026.09.07

臭气浓度（无量纲）

第一次

上风向 1#

WF2607040-013

<10

下风向 2#

WF2607040-014

14

下风向 3#

WF2607040-015

11

下风向 4#

WF2607040-016

13

第二次

上风向 1#

WF2607040-017

<10

下风向 2#

WF2607040-018

13

下风向 3#

WF2607040-019

13

下风向 4#

WF2607040-020

11

第三次

上风向 1#

WF2607040-021

<10

下风向 2#

WF2607040-022

14

下风向 3#

WF2607040-023

15

下风向 4#

WF2607040-024

12

第四次

上风向 1#

WF2607040-025

<10

下风向 2#

WF2607040-026

13

下风向 3#

WF2607040-027

15

下风向 4#

WF2607040-028

14

续表16                 无组织废气检测结果
采样日期

检测项目

检测频次

检测点位

样品编号

检测结果

2026.09.07

氨（mg/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040-029

0.15

下风向 2#

WF2607040-030

0.39

下风向 3#

WF2607040-031

0.41

下风向 4#

WF2607040-032

0.44

第二次

上风向 1#

WF2607040-033

0.13

下风向 2#

WF2607040-034

0.47

下风向 3#

WF2607040-035

0.50

下风向 4#

WF2607040-036

0.26

第三次

上风向 1#

WF2607040-037

0. 14

下风向 2#

WF2607040-038

0.36

下风向 3#

WF2607040-039

0.31

下风向 4#

WF2607040-040

0.44

第四次

上风向 1#

WF2607040-041

0.16

下风向 2#

WF2607040-042

0.31

下风向 3#

WF2607040-043

0.42

下风向 4#

WF2607040-044

0.35

2026.09.07

硫化氢（mg/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040-045

<0.001

下风向 2#

WF2607040-046

0.002

下风向 3#

WF2607040-047

0.003

下风向 4#

WF2607040-048

0.004

第二次

上风向 1#

WF2607040-049

<0.001

下风向 2#

WF2607040-050

0.005

下风向 3#

WF2607040-051

0.004

下风向 4#

WF2607040-052

0.002

第三次

上风向 1#

WF2607040-053

<0.001

下风向 2#

WF2607040-054

0.003

下风向 3#

WF2607040-055

0.002

下风向 4#

WF2607040-056

0.004

第四次

上风向 1#

WF2607040-057

<0.001

下风向 2#

WF2607040-058

0.003

下风向 3#

WF2607040-059

0.002

下风向 4#

WF2607040-060

0.003

续表16                 无组织废气检测结果
采样日期

检测项目

检测频次

检测点位

样品编号

检测结果

2026.09.08

颗粒物（ug/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040-061

194

下风向 2#

WF2607040-062

346

下风向 3#

WF2607040-063

407

下风向 4#

WF2607040-064

360

第二次

上风向 1#

WF2607040-065

196

下风向 2#

WF2607040-066

352

下风向 3#

WF2607040-067

437

下风向 4#

WF2607040-068

417

第三次

上风向 1#

WF2607040-069

189

下风向 2#

WF2607040-070

306

下风向 3#

WF2607040-071

371

下风向 4#

WF2607040-072

430

2026.09.08

臭气浓度（无量纲）

第一次

上风向 1#

WF2607040-073

<10

下风向 2#

WF2607040-074

11

下风向 3#

WF2607040-075

15

下风向 4#

WF2607040-076

12

第二次

上风向 1#

WF2607040-077

<10

下风向 2#

WF2607040-078

11

下风向 3#

WF2607040-079

13

下风向 4#

WF2607040-080

14

第三次

上风向 1#

WF2607040-081

<10

下风向 2#

WF2607040-082

14

下风向 3#

WF2607040-083

14

下风向 4#

WF2607040-084

13

第四次

上风向 1#

WF2607040-085

<10

下风向 2#

WF2607040-086

15

下风向 3#

WF2607040-087

13

下风向 4#

WF2607040-088

12

续表16                 无组织废气检测结果
采样日期

检测项目

检测频次

检测点位

样品编号

检测结果

2026.09.08

氨（mg/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040-089

0.13

下风向 2#

WF2607040-090

0.32

下风向 3#

WF2607040-091

0.41

下风向 4#

WF2607040-092

0.48

第二次

上风向 1#

WF2607040-093

0. 12

下风向 2#

WF2607040-094

0.46

下风向 3#

WF2607040-095

0.29

下风向 4#

WF2607040-096

0.36

第三次

上风向 1#

WF2607040-097

0. 11

下风向 2#

WF2607040-098

0.38

下风向 3#

WF2607040-099

0.46

下风向 4#

WF2607040- 100

0.34

第四次

上风向 1#

WF2607040- 101

0. 12

下风向 2#

WF2607040- 102

0.39

下风向 3#

WF2607040- 103

0.42

下风向 4#

WF2607040- 104

0.44

2026.09.08

硫化氢（mg/m3）

第一次

上风向 1#

WF2607040- 105

<0.001

下风向 2#

WF2607040- 106

0.003

下风向 3#

WF2607040- 107

0.002

下风向 4#

WF2607040- 108

0.003

第二次

上风向 1#

WF2607040- 109

<0.001

下风向 2#

WF2607040- 110

0.004

下风向 3#

WF2607040- 111

0.003

下风向 4#

WF2607040- 112

0.002

第三次

上风向 1#

WF2607040- 113

<0.001

下风向 2#

WF2607040- 114

0.005

下风向 3#

WF2607040- 115

0.003

下风向 4#

WF2607040- 116

0.003

第四次

上风向 1#

WF2607040- 117

<0.001

下风向 2#

WF2607040- 118

0.003

下风向 3#

WF2607040- 119

0.003

下风向 4#

WF2607040- 120

0.003

检测期间 2026.09.07，平均气温 31.8℃，平均气压 100.4kPa，风向：西，风速 2.0m/s，天气：多云。

检测期间2026.09.08，平均气温 19.5℃，平均气压 100.7kPa，风向：西，风速 2.1m/s，天气：多云。

由上表检测数据可知，无组织颗粒物的浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。臭气浓度、氨和硫化氢浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）氨1.5mg/m³、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲限值要求。

3、废水检测结果与评价

表18                     废水检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测结果

FS2607040-001

FS2607040-002

FS2607040-003

FS2607040-004

2026.09.07

北厂区总排口

pH 值(无量纲)

7.7(24.6℃)

7.5(24. 1℃)

7.6(24.3℃)

7.5(24.5℃)

悬浮物(mg/L)

23

16

20

18

化学需氧量(mg/L)

43

54

52

48

(五日)生化需氧量

(mg/L)

12.6

15.6

16.1

14.1

氨氮(mg/L)

0.409

0.596

0.588

0.418

总磷(mg/L)

0.01L

0.02

0.03

0.01L

总氮(mg/L)

20.8

24.0

22.3

21.7

动植物油(mg/L)

2.55

2.64

2.24

2.12

续表18                     废水检测结果
采样日期

检测点位

检测项目

检测结果

FS2607040-005

FS2607040-006

FS2607040-007

FS2607040-008

2026.09.08

北厂区总排口

pH 值(无量纲)

7.5(24.1℃)

7.5(23.2℃)

7.6(23.3℃)

7.5(23.1℃)

悬浮物(mg/L)

13

15

22

17

化学需氧量(mg/L)

50

42

47

48

(五日)生化需氧量(mg/L)

14.8

13.5

14.9

14.3

氨氮(mg/L)

0.412

0.423

0.575

0.423

总磷(mg/L)

0.01

0.01L

0.03

0.01L

总氮(mg/L)

21.8

24.6

24.0

22.3

动植物油(mg/L)

2.21

2.94

2. 12

2.87

根据检测结果可知，本项目厂区总排口水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂收水从严执行COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、BOD570mg/L、动植物油15mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L的标准要求。
本项目厂区总排口废水流量为656.912m3/d（197073.6m3/a），卫辉首创水务有限公司（第二污水处理厂）出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经卫辉首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理后的排放量为：COD 9.8536t/a、NH3-N 0.9854t/a、TP 0.09856t/a、TN 2.9561t/a。
4、总量控制指标

根据计算结果核算本项目废气排放情况见下表。

表19                  本项目废气排放情况
排放口编号
污染物

工作时间h/a
生产负荷（%）

最大排放速率（kg/h）

满负荷运行实际排放量（一期）t/a

环评批复总量（t/a）
DA001面粉投料
颗粒物
1500
100
5.1×10-2
0.0765

0.0905
DA004生物质锅炉废气
颗粒物

7200
/
9.385×10-2
0.6757

1.6634
二氧化硫
0.33

2.376

4.2178
氮氧化物
0.378

2.7216

6.7685
合计
颗粒物

0.7522
1.7539
二氧化硫

2.376
4.2178
氮氧化物

2.7216
6.7685
表20              本项目废水总量控制指标                 单位：t/a

项目

环评批复
实际排放量（一期）
废水

水量（万吨/年）

24.6342
19.7073
COD

12.3171
9.8536
NH3-N

1.2317
0.9854
TP
0.1232

0.09856

注：废水水量由企业提供
由上表可知，本项目废水水量为197073.6t/a，实际污染物排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。

二、环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表19            本项目与暂行办法第八条对比分析      

内容
本项目情况
对比结果
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
相符

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。

相符

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。

根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

不涉及

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。

不涉及

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目已办理排污许可。

相符

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目属于分期建设、分期验收项目，符合验收条件。

相符
建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。

不涉及

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

不涉及

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。

不涉及




表八

	验收检测结论：

1、环境保护设施验收结论

①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。

③验收检测期间，本项目一期工程进料工序产生的颗粒物经治理后的排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求。油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）-大型饮食业单位排放限值（油烟排放浓度≤2.0mg/m3）要求。污水处理站产生的废气经治理后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3、H2S有组织排放速率分别不高于4.9kg/h（15m高排气筒）、0.33kg/h（15m高排气筒）和臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。生物质锅炉排放口均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1燃生物质锅炉：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³和氮氧化物50mg/m³的标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业B级基本要求-燃煤/生物质：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³的标准要求。
无组织颗粒物的浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。臭气浓度、氨和硫化氢浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）氨1.5mg/m³、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲限值要求。
④验收检测期间，本项目厂区总排口水质为：COD 42-54mg/L、NH3-N 0.409-0.596mg/L、TP 0.01L-0.03mg/L、TN 20.8-24.6mg/L，根据检测结果可知，本项目北厂区总排口水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂收水从严执行COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、BOD570mg/L、动植物油15mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L的标准要求。
⑤验收检测期间，本项目东、西、南各厂界昼间噪声值为：56~59dB（A）、夜间噪声值为：44~48dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
⑥本项目营运期产生的一般固废为废离子交换树脂、除尘器卸灰产生的粉尘、生物质锅炉燃烧产生的炉渣、锅炉废气治理产生的脱硫石膏。危险废物主要为锅炉废气治理产生的废催化剂。废离子交换树脂、除尘器粉尘、脱硫石膏经收集后均在一般固废间内暂存，定期外售；生物质锅炉燃烧产生的炉渣暂存于炉渣暂存区，定期外售；废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。
目前企业实际建设一般固废暂存间1间（50m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。建设危废暂存间（10m2）满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

⑦本项目废气污染物按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为颗粒物0.7522t/a、S02 2.376t/a、NOx 2.7216t/a，满足环评批复中颗粒物1.7539t/a、S02 4.2178t/a、NOx 6.7685t/a的控制指标。废水污染物排放总量为COD 9.8536t/a、NH3-N 0.9854t/a、TP 0.09856t/a，满足环评批复中COD 12.3171t/a、NH3-N 1.2317t/a、TP 0.1232t/a的控制指标。
2、环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南英杰食品有限公司                   填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	年产10万吨特色速冻食品智能化生产项目（一期）
	项目代码
	2311-410781-04-01-938129
	建设地点
	河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区瑞祥大道1号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1432速冻食品制造

C1331食用植物油加工

D4430热力生产和供应
	建设性质
	□新建（迁建）  ☑改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 116°6′20362″
N 35°16′21.035″

	
	设计生产能力
	8万吨特色速冻食品/a（一期）
	实际生产能力
	8万吨特色速冻食品/a
	环评单位
	河南环科环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局卫辉分局
	审批文号
	卫环监[2024]05号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.02
	竣工日期
	2026.8
	排污许可登记申领时间
	2026.09.3

	
	环保设施设计单位
	河南英杰食品有限公司
	环保设施施工单位
	河南英杰食品有限公司
	本工程排污许可编号
	91410781MA44WF7LXJ001Q

	
	验收单位
	河南英杰食品有限公司
	环保设施检测单位
	河南丰致洁科技有限公司
	验收检测时工况
	95%~100%

	
	投资总概算（万元）
	24000（一期）
	环保投资总概算（万元）
	500
	所占比例（%）
	2.1

	
	实际总投资
	24000
	实际环保投资（万元）
	500
	所占比例（%）
	2.1

	
	废水治理（万元）
	200
	废气治理（万元）
	260
	噪声治理（万元）
	30
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	河南英杰食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410781MA44WF7LXJ
	验收时间
	2026年9月-2026年10月

	污染
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放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水（万吨/a）
	
	
	
	
	
	19.7073
	24.6342
	
	19.7073
	24.6342
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	9.8536
	12.3171
	
	9.8536
	12.3171
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.9854
	1.2317
	
	0.9854
	1.2317
	
	

	
	TP
	
	
	
	
	
	0.09856
	0.1232
	
	0.09856
	0.1232
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	2.376
	4.2178
	
	2.376
	4.2178
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	0.7522
	1.7539
	
	0.7522
	1.7539
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	2.7216
	6.7685
	
	2.7216
	6.7685
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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袋式除尘器
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专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置
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